Ostrów Wielkopolski dnia: 2024-10-03

**Powiat Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim**

Al. Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia: | Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim - etap VII |
| Numer referencyjny: | RPZ.272.13.2024 |

|  |
| --- |
| **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ** |

Zamawiający, **Powiat Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| Pytanie nr 11. Jakiego typu żaluzje wew. należy zamontować?Odpowiedź:Zgodnie z poz. 481 Przedmiaru robót:"Dostawa i montaż żaluzji wewnętrznych poziomych z listew aluminiowych szerokości 50 [mm] lakierowanych w kolorze biały (jak okna) z możliwością ich podnoszenia i zaminy kąta nachylenia. Żaluzja od poziomu patapetu do górnej belki otworu okiennego. Podział na sekcje (okno małe + okno duże)".Należy zamontować żaluzje wewnętrzne w zgodności z projektem wystroju wnętrza posiadanym przez Zamawiającego (wizualizacja) Pomieszczenie 205A (Biuro Starosty).Pytanie nr 2Jaka ma być grubość, kolor nakładki na parapet wew. oraz jaka głębokość parapetu i czy ma być laminowana?Odpowiedź:Pomieszczenie 205A (Biuro Starosty).Zapis Przedmiaru robót "poz. 455"Nakładane na istniejące podokiennik prefabrykowany żelbetowy nakładki z płyty meblowej z kapinosem w materiale i kolorze identycznym jak blat stołu reprezentacyjnego i krzeseł o długości całkowitej 6,64 [m]".Grubość nakładki na parapet wewnętrzny musi zapewniać sztywność i stabilność powierzchniową parapetu nakładki.Kolor należy przyjąć w zgodności z projektem wystroju wnętrza posiadanym przez Zamawiającego (wizualizacja) Pomieszczenie 205A (Biuro Starosty).Głębokość parapetu określa jego aktualna forma + grubość nakładki pionowej.Zaleca się by płaszczyzna pozioma nakładki podchodziła min 5 [mm] pod ramę okna.Jeżeli blat stołu będzie laminowany to nakładka okrywająca parapet również.Pytanie nr 3Jaki kolor drzwi wew. oraz z uwagi na wymóg akustyczności to ile dB mają mieć?Odpowiedź: Kolor drzwi wewnętrznych np. Poz. 129, 179 "skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne bezprzylgowe otwierane do wewnątrz (drzwi prawe) okleina naturalna Dąb Satin Winchester np. PORTA HIDE lub inne równoważne"Drzwi mają mieć 42 [dB] dźwiękoszczelności.Pytanie nr 4Czy w ramach wymiany paneli podłogowych wymianie podlegają również listwy przypodłogowe?Odpowiedź:W ramach wymiany paneli podłogowych wymianie podlegają również wszystkie listwy przypodłogowe zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia do poz. kosztorysowej np. 90, 126: "listwy przyścienne z drewna dębowego klejonego 10 x 2 [cm], fabrycznie lakierowane na mat". |

/-/ Marcin Woliński
Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu