[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=EDBUD	3.29.6
cr=22,98
pe=1
pm=element
pd=elementu
mm=elementy
md=elementów
op=0
wk=308045,73
na=Utrudnienia	Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk

[STRONA TYT]
na=C:\EDBUD.300\DATA\KOS\Komisariat Policji Gryfów Śląski.mdb
mi=
dt=20.03.2022 16:23:33
ni=
ai=
nw=
aw=
nb=
ab=
br=
nfn=
afn= 
nk=Progo
sp=
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=1		1

[GRUPY RMS]
gr=Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]
gm=Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]
gs=Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=66.7	-1	0
op=1	0
nr=10
ns=10
[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=6.6	-1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr
id=072	3
jm=r-g	149
ce=22.98
gr=1
il=414.1345

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Wkręty do drewna
id=8372199	3
jm=szt.	020
ce=2
gr=1
il=4

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
id=8990499	3
jm=szt.	020
ce=1.3
gr=1
il=588

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Robotnicy budowlani I
id=391	3
jm=r-g	149
ce=22.98
gr=1
il=48.572

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr - pomocnik
id=073	3
jm=r-g	149
ce=22.98
gr=1
il=615.2521

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Skrzynka wyłacznika kotłowni
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=120
gr=1
il=7

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=ROzdzielnia główna
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=9500
gr=1
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Rozdzielnia pomiarowa + WG
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=2800
gr=1
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Rozdzielnia UPS
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=2550
gr=1
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Rozdzielnia serwerwoni RS
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=2700
gr=1
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Rozdzielnia kotłowni
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=2000
gr=1
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Skrzynka wtyczki agregatu
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=300
gr=1
il=1

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Rozdzielnia garażu
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=1800
gr=1
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Rozdzielnia R1
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=2800
gr=1
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Rozdzielnia R2
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=3800
gr=1
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Rozdzielnia RK1
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=3000
gr=1
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Rozdzielnia RK2
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=2500
gr=1
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Piasek
id=1601899	3
jm=m3	060
ce=70
gr=1
il=2.24

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)
id=39811	3
jm=m-g	148
ce=47
gr=1
il=0.32

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)
id=39511	3
jm=m-g	148
ce=38.4
gr=1
il=1.737

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=39521	3
jm=m-g	148
ce=42.12
gr=1
il=0.3985

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Wazelina techniczna
id=1030499	3
jm=kg	033
ce=35
gr=1
il=4.945

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Benzyny do ekstrakcji
id=1050099	3
jm=dm3	066
ce=8.45
gr=1
il=5.984

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 40
id=1200203	3
jm=kg	033
ce=20.72
gr=1
il=0.9765

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Folia z PCW tech. o grubości 0,40-0,60mm
id=1560414	3
jm=m2	050
ce=0.89
gr=1
il=16.8

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Taśma izolacyjna "Denso" plastyczna
id=2303200	3
jm=m2	050
ce=3.59
gr=1
il=0.05

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana
id=7640100	3
jm=szt.	020
ce=2.12
gr=1
il=31.25

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)
id=31112	3
jm=m-g	148
ce=49.95
gr=1
il=0.11

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 63kW (1)
id=39121	3
jm=m-g	148
ce=36.53
gr=1
il=0.11

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=Przyczepa do przewoż.kabli 4t
id=39971	3
jm=m-g	148
ce=7.98
gr=1
il=0.11

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Kabel elektroenergetyczny YKXS4x25
id=8040099	3
jm=m	040
ce=50.6
gr=1
il=5.2

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKXS-0,6/1kV 5x25 mm2
id=8040888	3
jm=m	040
ce=83.6
gr=1
il=26

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1 kV, 5x6 mm2
id=8040054	3
jm=m	040
ce=22.55
gr=1
il=83.2

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Lakier asfalt.czarny-p/rdzewny szybkoschn.
id=1512200	3
jm=dm3	066
ce=6.94
gr=1
il=0.1315

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Kabel elektroen.miedz.YKY 5x2,5
id=8040010	3
jm=m	040
ce=1.61
gr=1
il=10.4

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2
id=8040053	3
jm=m	040
ce=6.84
gr=1
il=62.4

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2
id=8040055	3
jm=m	040
ce=13.01
gr=1
il=46.8

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Pasta do lutowania ręcznego pal-1
id=1413100	3
jm=kg	033
ce=60
gr=1
il=0.36

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Końcówki kablowe k do zaprasowania cu25
id=7620999	3
jm=szt.	020
ce=20
gr=1
il=38

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Końcówki kablowe k do zaprasowania cu10
id=7620999	3
jm=szt.	020
ce=0.68
gr=1
il=20

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Końcówki kablowe k do zaprasowania cu6
id=7620999	3
jm=szt.	020
ce=1.3
gr=1
il=20

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Końcówki kablowe k do zaprasowania cu 4
id=7620999	3
jm=szt.	020
ce=0.3
gr=1
il=10

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Rura RVS 75
id=8000105	3
jm=m	040
ce=4
gr=1
il=9

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Przewody YDY 5x4
id=7900003	3
jm=kg	033
ce=15.6
gr=1
il=20

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2
id=7950820	3
jm=m	040
ce=6.9
gr=1
il=70

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 5x10mm2
id=7950821	3
jm=m	040
ce=10.8
gr=1
il=60

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Wspornik korytka
id=8340799	3
jm=szt.	020
ce=5
gr=1
il=40

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Korytko stal. ocynk. 300x60
id=8321899	3
jm=m	040
ce=32.7
gr=1
il=120

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Szyna uziemiająca
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=26
gr=1
il=6

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=R o b o c i z n a
id=999	3
jm=r-g	149
ce=22.98
gr=1
il=60.73

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=KAnał instal. PCV 140x55
id=7581499	3
jm=m	040
ce=41.8
gr=1
il=104

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Rury winidurowe karbowane RVKL 21
id=7580999	3
jm=m	040
ce=0.98
gr=1
il=52

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Przycisk PWP
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=115
gr=1
il=1

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Przycisk PWPsiłowni
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=115
gr=1
il=1

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Przycisk PWP UPS
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=115
gr=1
il=1

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Odgałęźnik inst.n/t5x2,5mm2
id=7541000	3
jm=szt.	020
ce=6.6
gr=1
il=102

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Puszki pt 60mm głębokie
id=7540499	3
jm=szt.	020
ce=1.1
gr=1
il=170.34

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Puszki pt 5 krotna do kanału pcv
id=7540499	3
jm=szt.	020
ce=10
gr=1
il=47.94

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Gniazda wtyczkowe pt podwójne 2x2P+Z 16A
id=7530399	3
jm=szt.	020
ce=14.5
gr=1
il=79.56

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Gniazda wtyczkowe p/t 16A 230V IP 44
id=7530399	3
jm=szt.	020
ce=15.4
gr=1
il=201.96

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Puszk apodłogowa + 4gniazda dedykowane + 4 RJ45
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=300
gr=1
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Oprawy AW natynkowe 1 x3W
id=7304799	3
jm=szt.	020
ce=150
gr=1
il=6

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Oprawa AW kierunkowa 1x3W z piktogramem
id=7304799	3
jm=szt.	020
ce=250
gr=1
il=8

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Oprawa AW IP 65 do minusowych temperatur
id=7304799	3
jm=szt.	020
ce=300
gr=1
il=1

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Oprawy downlight LED 22W
id=7304799	3
jm=szt.	020
ce=75
gr=1
il=21

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Oprawy plafon LED IP 44 43W
id=7304799	3
jm=szt.	020
ce=100
gr=1
il=7

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Oprawy LED 25 W z kloszem
id=7304799	3
jm=szt.	020
ce=200
gr=1
il=36

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Oprawy AW do stropów gk 1 x3W
id=7304799	3
jm=szt.	020
ce=150
gr=1
il=16

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Oprawa LED 27 W 600x600
id=7302623	3
jm=szt.	020
ce=400
gr=1
il=10

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Oprawa LED 35 W 600x600
id=7302623	3
jm=szt.	020
ce=315
gr=1
il=61

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Oprawa LED 35 W z kloszem opal. 600x600
id=7302623	3
jm=szt.	020
ce=300
gr=1
il=41

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=Podnośnik mont.PHM na sam.(2)
id=39912	3
jm=m-g	148
ce=60.32
gr=1
il=4.77

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Wysięgniki rurowe 0,5 m do oprawy zewn.
id=7341399	3
jm=szt.	020
ce=35
gr=1
il=3

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Lampa zewn. LED 143 W
id=7331399	3
jm=kpl	090
ce=1450
gr=1
il=3

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne 1 bieg. pt
id=7519999	3
jm=szt.	020
ce=15.4
gr=1
il=17.34

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne świecznik. pt
id=7519999	3
jm=szt.	020
ce=15.4
gr=1
il=20.4

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Przyciski klawisz.,światło,6a,250v
id=7520599	3
jm=szt.	020
ce=15.4
gr=1
il=5.1

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Czujka ruchu i obecności
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=27
gr=1
il=27

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2
id=7950806	3
jm=m	040
ce=1.59
gr=1
il=956

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2
id=7950807	3
jm=m	040
ce=2.24
gr=1
il=1248

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2
id=7951007	3
jm=m	040
ce=1.57
gr=1
il=208

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2
id=7951008	3
jm=m	040
ce=2.2
gr=1
il=416

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=PrzewodyHDGS 5x1,5 PH90
id=7959999	3
jm=m	040
ce=11.3
gr=1
il=78

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=PrzewodyHDGS 3x2,5 PH90
id=7959999	3
jm=m	040
ce=20
gr=1
il=26

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Uchwyty + 2 x kolek atest CNBOP
id=7599999	3
jm=szt.	020
ce=1.6
gr=1
il=351

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Przewody YnTKSy 1x4x0,8
id=7959999	3
jm=m	040
ce=1.74
gr=1
il=36.4

[RMS ZEST 87]
ty=R
na=Monter telekom.urządzeń stacyjny
id=313	3
jm=r-g	149
ce=22.98
gr=1
il=21.00045

[RMS ZEST 88]
ty=R
na=Monter telekom.urządzeń stacyjny
id=314	3
jm=r-g	149
ce=22.98
gr=1
il=4.966

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Śruby i kołki kotwiące
id=8321799	3
jm=szt.	020
ce=2
gr=1
il=14

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Centrala oddymiania / wg projektu/
id=0000001	3
jm=szt.	020
ce=3400
gr=1
il=1

[RMS ZEST 91]
ty=R
na=Monter telekom.urządzeń stacyjny
id=312	3
jm=r-g	149
ce=22.98
gr=1
il=3.3616

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=czujka optyczna dymu z gniazdem
id=0000002	3
jm=szt.	020
ce=93
gr=1
il=4

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=przycisk ROP
id=0000003	3
jm=szt.	020
ce=235
gr=1
il=5

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Szafa krosowa z UPS + bateria akumulatorów / wg projektu/
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=14000
gr=1
il=1

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Wspornik korytka na dachu
id=8340799	3
jm=szt.	020
ce=5
gr=1
il=1

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Korytko stal. ocynk. 50 z pokrywą
id=8321899	3
jm=m	040
ce=20
gr=1
il=1

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza paneli do dachu /komplet dla całosci paneli/
id=8340799	3
jm=szt.	020
ce=1800
gr=1
il=1

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Wyłacznik stringowy wg projektu
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=880
gr=1
il=1

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Iwerter 12kVA wg projektu
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=6300
gr=1
il=1

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Rozdzielnia R-AC-1 wg projektu
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=700
gr=1
il=1

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Rozdzielnia R-DC-1 wg projektu
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=1100
gr=1
il=1

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Przewody solarne PV1000 6mm2
id=7999999	3
jm=m	040
ce=5.5
gr=1
il=208

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Zestaw złacza + pin
id=7620999	3
jm=szt.	020
ce=5
gr=1
il=54

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Panel fotowotaiczny 460W wg projektu
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=850
gr=1
il=1

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr
id=074	3
jm=r-g	149
ce=22.98
gr=1
il=128.4

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Rura DVK 50
id=5631299	3
jm=m	040
ce=3
gr=1
il=5.2

[RMS ZEST 107]
ty=S
na=Spawarka elektr.transfor.500A
id=72121	3
jm=m-g	148
ce=6.7
gr=1
il=31.796

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Wsporniki dachowe
id=7590499	3
jm=szt.	020
ce=15
gr=1
il=15.15

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Złączka ocynk.odgałęźna uniwer.K-411
id=7590730	3
jm=szt.	020
ce=3.11
gr=1
il=10

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana 30x4
id=1120099	3
jm=m	040
ce=4.6
gr=1
il=109.2

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Wsporniki ścienne do bednarki
id=7590599	3
jm=szt.	020
ce=1
gr=1
il=40.4

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Pręty stalowe ocynkowane 8mm
id=1101099	3
jm=m	040
ce=3.8
gr=1
il=46.8

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Złącza kontrolne
id=7590799	3
jm=szt.	020
ce=10
gr=1
il=5

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Rury odgromowe 14x20
id=7571199	3
jm=m	040
ce=16.25
gr=1
il=31.2

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Skrzynka złącza probierczego
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=50
gr=1
il=5

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Przewody LYżz 4mm2
id=7999999	3
jm=m	040
ce=2.39
gr=1
il=26

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Przewody LYżz 10mm2
id=7999999	3
jm=m	040
ce=5.9
gr=1
il=26

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Przewody Lyżz 25mm2
id=7999999	3
jm=m	040
ce=16
gr=1
il=52

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Szafa krosowa +siłowniaprostownikowa i inwerterowa + bateria akumulatorów / wg projektu/+ ruzrch i szkolenie
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=35000
gr=1
il=1

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Elektroniczny regulator mocy 5 kVA
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=2000
gr=1
il=1

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
nc=1

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnice
crs=22.98
wa=35974.5738134187
kn=771.72585	34603.2	0	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0401-0800
na=Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów, do 4 otworów mocujących, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=5.046408	13.2	0
cj=22.167578036976
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.2196	0	0.2196
mn=1
np=0
wa=5.046408
wb=8.967578036976

[RMS 2]
nz=4	0	4
mn=1
np=0
wa=8
wb=8

[RMS 3]
nz=4	0	4
mn=1
np=0
wa=5.2
wb=5.2

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0401 0330-0700
na=Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie cementowo  wapiennej, głębokość wnęk do 1 cegły
ob=3
jm=m2	050
op=0
kj=183.1506	0	0
cj=325.4626455132
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3

[RMS 4]
nz=7.97	0	7.97
mn=1
np=0
wa=549.4518
wb=976.3879365396

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0700
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża
ob=7
jm=szt.	020
op=0
kj=6.142554	120	0
cj=130.915453594188
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7

[RMS 1]
nz=0.2387	0	0.2387
mn=1
np=0
wa=38.397282
wb=68.232814854204

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=4.600596
wb=8.175360305112

[RMS 6]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=840
wb=840

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-1000
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowegopodłoża
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=29.623518	9500	0
cj=9552.6416432034
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=1.2605	0	1.2605
mn=1
np=0
wa=28.96629
wb=51.47373458838

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0.657228
wb=1.167908615016

[RMS 7]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=9500
wb=9500

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0300
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=18.871176	2800	0
cj=2833.53449491787
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.7926	0	0.7926
mn=1
np=0
wa=18.213948
wb=32.366586302856

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0.657228
wb=1.167908615016

[RMS 8]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=2800
wb=2800

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0900
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=12.946932	2550	0
cj=2573.0069829965
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.5348	0	0.5348
mn=1
np=0
wa=12.289704
wb=21.839074381488

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0.657228
wb=1.167908615016

[RMS 9]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=2550
wb=2550

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0900
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=12.946932	2700	0
cj=2723.0069829965
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.5348	0	0.5348
mn=1
np=0
wa=12.289704
wb=21.839074381488

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0.657228
wb=1.167908615016

[RMS 10]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=2700
wb=2700

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0800
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=8.118834	2000	0
cj=2014.42734663235
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.3247	0	0.3247
mn=1
np=0
wa=7.461606
wb=13.259438017332

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0.657228
wb=1.167908615016

[RMS 11]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=2000
wb=2000

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0800
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=8.118834	300	0
cj=314.427346632348
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.3247	0	0.3247
mn=1
np=0
wa=7.461606
wb=13.259438017332

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0.657228
wb=1.167908615016

[RMS 12]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=300
wb=300

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0800
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=8.118834	1800	0
cj=1814.42734663235
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.3247	0	0.3247
mn=1
np=0
wa=7.461606
wb=13.259438017332

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0.657228
wb=1.167908615016

[RMS 13]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=1800
wb=1800

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0300
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=18.871176	2800	0
cj=2833.53449491787
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.7926	0	0.7926
mn=1
np=0
wa=18.213948
wb=32.366586302856

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0.657228
wb=1.167908615016

[RMS 14]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=2800
wb=2800

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0300
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=18.871176	3800	0
cj=3833.53449491787
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.7926	0	0.7926
mn=1
np=0
wa=18.213948
wb=32.366586302856

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0.657228
wb=1.167908615016

[RMS 15]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=3800
wb=3800

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0300
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=18.871176	3000	0
cj=3033.53449491787
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.7926	0	0.7926
mn=1
np=0
wa=18.213948
wb=32.366586302856

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0.657228
wb=1.167908615016

[RMS 16]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=3000
wb=3000

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0300
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=18.871176	2500	0
cj=2533.53449491787
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.7926	0	0.7926
mn=1
np=0
wa=18.213948
wb=32.366586302856

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0.657228
wb=1.167908615016

[RMS 17]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=2500
wb=2500

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne
crs=22.98
wa=135635.763496094
kn=17777.594568	103339.7441798	396.64262	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0805-0100
na=Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle,głębokość do 80 cm,średnica do 20 mm
ob=130
jm=szt.	020
op=0
kj=3.474576	0	0
cj=6.174397992672
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130

[RMS 1]
nz=0.1512	0	0.1512
mn=1
np=0
wa=451.69488
wb=802.67173904736

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0809-0100
na=Osadzenie w podłożu kołków rozporowych plastikowych w gotowych ślepych otworach.montaż na ścianach lub stropach
ob=130
jm=szt.	020
op=0
kj=0.193032	1.3325	0
cj=1.675522110704
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130

[RMS 1]
nz=0.0084	0	0.0084
mn=1
np=0
wa=25.09416
wb=44.59287439152

[RMS 3]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=169
wb=169

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0008-0400
na=Montaż na ścianach i stropach instalacji elektrycznych w listwach ściennych z pcw - korytek,mocowanie przez przykręcanie do podłoża ceglanego (z.nr 6/94)
ob=100
jm=m	040
op=0
kj=10.15716	48.15655	0
cj=66.20604677752
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100

[RMS 50]
nz=0.442	0	0.442
mn=1
np=0
wa=1015.716
wb=1804.949677752

[RMS 3]
nz=2.7	0	2.7
mn=1
np=1
wa=351
wb=351

[RMS 51]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=4347.2
wb=4347.2

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0705-0800
na=Montaż korytek typu "u575" szerokości 200 mm,przykręcanie do gotowych otworów
ob=120
jm=m	040
op=0
kj=4.34322	33.5175	0
cj=41.23549749084
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120

[RMS 5]
nz=0.189	0	0.189
mn=1
np=0
wa=521.1864
wb=926.1596989008

[RMS 48]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=3924
wb=3924

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0701-0200
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 1 kg,przykręcanych.montaż na ścianach,2 mocowania
ob=40
jm=szt.	020
op=0
kj=2.242848	5.125	0
cj=9.110590238656
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40

[RMS 5]
nz=0.0976	0	0.0976
mn=1
np=0
wa=89.71392
wb=159.42360954624

[RMS 47]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=200
wb=200

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1003-0600
na=Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm
ob=100
jm=szt.	020
op=0
kj=9.049524	0	0
cj=16.081203237528
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100

[RMS 1]
nz=0.3938	0	0.3938
mn=1
np=0
wa=904.9524
wb=1608.1203237528

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0201 0701-0201
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III.
ob=20
jm=m	040
op=0
kj=17.115504	0	0
cj=30.414627149088
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 4]
nz=0.7448	0	0.7448
mn=1
np=0
wa=342.31008
wb=608.29254298176

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0201 0704-0202
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III.
ob=20
jm=m	040
op=0
kj=9.463164	0	0
cj=16.816250617608
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 4]
nz=0.4118	0	0.4118
mn=1
np=0
wa=189.26328
wb=336.32501235216

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0301-0100
na=Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu kablowego o szrokosci do 0,4m
ob=40
jm=m	040
op=0
kj=0.289548	3.9984	0.376
cj=5.181093438056
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40

[RMS 1]
nz=0.0126	0	0.0126
mn=1
np=0
wa=11.58192
wb=20.58132664224

[RMS 18]
nz=0.056	0	0.056
mn=1
np=1
wa=156.8
wb=156.8

[RMS 19]
nz=0.008	0	0.008
mn=1
np=0
wa=15.04
wb=26.72641088

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0303-0100
na=Układanie rur ochronnych z pcw o średnicy do 75,0 mm w wykopie .
ob=5
jm=m	040
op=0
kj=2.946036	3.1824	0.38142
cj=9.095362516032
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5

[RMS 1]
nz=0.1282	0	0.1282
mn=1
np=0
wa=14.73018
wb=26.17585392396

[RMS 106]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=15.6
wb=15.6

[RMS 20]
nz=0.0039	0	0.0039
mn=1
np=0
wa=0.7488
wb=1.3306340736

[RMS 21]
nz=0.0055	0	0.0055
mn=1
np=0
wa=1.1583
wb=2.0583245826

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0211-0100
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył do 6 cu,12 al mm2
ob=800
jm=m	040
op=0
kj=1.592514	1.59	0
cj=4.419932413308
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=800	1	800

[RMS 5]
nz=0.0693	0	0.0693
mn=1
np=0
wa=1274.0112
wb=2263.9459306464

[RMS 79]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=1272
wb=1272

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0211-0200
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami.łącznyprzekrój żył do 12 cu,20 al mm2
ob=900
jm=m	040
op=0
kj=1.737288	2.38784	0
cj=5.475038996336
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900

[RMS 5]
nz=0.0756	0	0.0756
mn=1
np=0
wa=1563.5592
wb=2778.4790967024

[RMS 80]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=2096.64
wb=2096.64

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0212-0200
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, łączny przekrój żył do 12 cu,20 al mm2
ob=300
jm=m	040
op=0
kj=1.050186	2.38784	0
cj=4.254043626092
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300

[RMS 5]
nz=0.0457	0	0.0457
mn=1
np=0
wa=315.0558
wb=559.8610878276

[RMS 80]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=698.88
wb=698.88

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0212-0100
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, łączny przekrój żył do 6 cu,12 al mm2
ob=150
jm=m	040
op=0
kj=0.93069	1.69494	0
cj=3.34879660518
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150

[RMS 5]
nz=0.0405	0	0.0405
mn=1
np=0
wa=139.6035
wb=248.078490777

[RMS 79]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=248.04
wb=248.04

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0209-0500
na=Przewody kabelkowe płaskie typu ydyp-3x1,5 pt
ob=200
jm=m	040
op=0
kj=1.399482	1.67362	0
cj=4.160530302604
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200

[RMS 5]
nz=0.0609	0	0.0609
mn=1
np=0
wa=279.8964
wb=497.3820605208

[RMS 81]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=326.56
wb=326.56

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0209-0500
na=Przewody kabelkowe płaskie typu ydyp-3x2,5 pt
ob=400
jm=m	040
op=0
kj=1.399482	2.3452	0
cj=4.832110302604
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400

[RMS 5]
nz=0.0609	0	0.0609
mn=1
np=0
wa=559.7928
wb=994.7641210416

[RMS 82]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=915.2
wb=915.2

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0812-0100
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 2,5 mm2
ob=225
jm=szt.	020
op=0
kj=0.360786	0	0
cj=0.641124659292
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225

[RMS 5]
nz=0.0157	0	0.0157
mn=1
np=0
wa=81.17685
wb=144.2530483407

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0103-0200
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną
ob=5
jm=m	040
op=0
kj=1.484508	53.67328624	0.25728
cj=56.768481835336
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5

[RMS 1]
nz=0.0646	0	0.0646
mn=1
np=0
wa=7.42254
wb=13.19001687588

[RMS 22]
nz=0.011	0	0.011
mn=1
np=1
wa=1.925
wb=1.925

[RMS 23]
nz=0.0055	0	0.0055
mn=1
np=1
wa=0.232375
wb=0.232375

[RMS 24]
nz=0.0005	0	0.0005
mn=1
np=1
wa=0.0518
wb=0.0518

[RMS 25]
nz=0.42	0	0.42
mn=1
np=1
wa=1.869
wb=1.869

[RMS 26]
nz=0.0003	0	0.0003
mn=1
np=1
wa=0.005385
wb=0.005385

[RMS 27]
nz=0.1	0	0.1
mn=1
np=1
wa=1.06
wb=1.06

[RMS 31]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=0
wa=263.12
wb=263.12

[RMS 20]
nz=0.0067	0	0.0067
mn=1
np=0
wa=1.2864
wb=2.2859611008

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0103-0200
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną
ob=5
jm=m	040
op=0
kj=1.484508	87.99328624	1.018288
cj=92.440809793512
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5

[RMS 1]
nz=0.0646	0	0.0646
mn=1
np=0
wa=7.42254
wb=13.19001687588

[RMS 22]
nz=0.011	0	0.011
mn=1
np=1
wa=1.925
wb=1.925

[RMS 23]
nz=0.0055	0	0.0055
mn=1
np=1
wa=0.232375
wb=0.232375

[RMS 24]
nz=0.0005	0	0.0005
mn=1
np=1
wa=0.0518
wb=0.0518

[RMS 25]
nz=0.42	0	0.42
mn=1
np=1
wa=1.869
wb=1.869

[RMS 26]
nz=0.0003	0	0.0003
mn=1
np=1
wa=0.005385
wb=0.005385

[RMS 27]
nz=0.1	0	0.1
mn=1
np=1
wa=1.06
wb=1.06

[RMS 32]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=0
wa=434.72
wb=434.72

[RMS 20]
nz=0.0067	0	0.0067
mn=1
np=0
wa=1.2864
wb=2.2859611008

[RMS 21]
nz=0.0082	0	0.0082
mn=1
np=0
wa=1.72692
wb=3.06877483224

[RMS 28]
nz=0.0044	0	0.0044
mn=1
np=0
wa=1.0989
wb=1.9527694758

[RMS 29]
nz=0.0044	0	0.0044
mn=1
np=0
wa=0.80366
wb=1.42812150052

[RMS 30]
nz=0.0044	0	0.0044
mn=1
np=0
wa=0.17556
wb=0.31197398232

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0103-0100
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną
ob=20
jm=m	040
op=0
kj=1.059378	24.42568282	0.25728
cj=26.765413052476
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 1]
nz=0.0461	0	0.0461
mn=1
np=0
wa=21.18756
wb=37.65076024632

[RMS 22]
nz=0.009	0	0.009
mn=1
np=1
wa=6.3
wb=6.3

[RMS 23]
nz=0.0053	0	0.0053
mn=1
np=1
wa=0.8957
wb=0.8957

[RMS 24]
nz=0.0004	0	0.0004
mn=1
np=1
wa=0.16576
wb=0.16576

[RMS 25]
nz=0.42	0	0.42
mn=1
np=1
wa=7.476
wb=7.476

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
mn=1
np=1
wa=0.01436
wb=0.01436

[RMS 27]
nz=0.1	0	0.1
mn=1
np=1
wa=4.24
wb=4.24

[RMS 33]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=0
wa=469.04
wb=469.04

[RMS 20]
nz=0.0067	0	0.0067
mn=1
np=0
wa=5.1456
wb=9.1438444032

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0117-0100
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach , budowlach lub na estakadach bez mocowania
ob=60
jm=m	040
op=0
kj=2.04522	23.76788584	0.25728
cj=27.859478995
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60

[RMS 1]
nz=0.089	0	0.089
mn=1
np=0
wa=122.7132
wb=218.0640560904

[RMS 22]
nz=0.005	0	0.005
mn=1
np=1
wa=10.5
wb=10.5

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
mn=1
np=1
wa=1.014
wb=1.014

[RMS 24]
nz=0.0003	0	0.0003
mn=1
np=1
wa=0.37296
wb=0.37296

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
mn=1
np=1
wa=0.04308
wb=0.04308

[RMS 27]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=6.36
wb=6.36

[RMS 33]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=0
wa=1407.12
wb=1407.12

[RMS 34]
nz=0.0007	0	0.0007
mn=1
np=1
wa=0.29148
wb=0.29148

[RMS 20]
nz=0.0067	0	0.0067
mn=1
np=0
wa=15.4368
wb=27.4315332096

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0117-0200
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach , budowlach lub na estakadach bez mocowania
ob=20
jm=m	040
op=0
kj=2.697852	87.33695296	0.672904
cj=93.326860528632
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 1]
nz=0.1174	0	0.1174
mn=1
np=0
wa=53.95704
wb=95.88284713488

[RMS 22]
nz=0.007	0	0.007
mn=1
np=1
wa=4.9
wb=4.9

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
mn=1
np=1
wa=0.338
wb=0.338

[RMS 24]
nz=0.0005	0	0.0005
mn=1
np=1
wa=0.2072
wb=0.2072

[RMS 26]
nz=0.0004	0	0.0004
mn=1
np=1
wa=0.02872
wb=0.02872

[RMS 27]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=2.12
wb=2.12

[RMS 32]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=0
wa=1738.88
wb=1738.88

[RMS 34]
nz=0.0008	0	0.0008
mn=1
np=1
wa=0.11104
wb=0.11104

[RMS 20]
nz=0.0067	0	0.0067
mn=1
np=0
wa=5.1456
wb=9.1438444032

[RMS 28]
nz=0.0044	0	0.0044
mn=1
np=0
wa=4.3956
wb=7.8110779032

[RMS 29]
nz=0.0044	0	0.0044
mn=1
np=0
wa=3.21464
wb=5.71248600208

[RMS 30]
nz=0.0044	0	0.0044
mn=1
np=0
wa=0.70224
wb=1.24789592928

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0103-0100
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną
ob=10
jm=m	040
op=0
kj=1.059378	2.64808282	0.25728
cj=4.987813052476
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10

[RMS 1]
nz=0.0461	0	0.0461
mn=1
np=0
wa=10.59378
wb=18.82538012316

[RMS 22]
nz=0.009	0	0.009
mn=1
np=1
wa=3.15
wb=3.15

[RMS 23]
nz=0.0053	0	0.0053
mn=1
np=1
wa=0.44785
wb=0.44785

[RMS 24]
nz=0.0004	0	0.0004
mn=1
np=1
wa=0.08288
wb=0.08288

[RMS 25]
nz=0.42	0	0.42
mn=1
np=1
wa=3.738
wb=3.738

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
mn=1
np=1
wa=0.00718
wb=0.00718

[RMS 27]
nz=0.1	0	0.1
mn=1
np=1
wa=2.12
wb=2.12

[RMS 35]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=0
wa=16.744
wb=16.744

[RMS 20]
nz=0.0067	0	0.0067
mn=1
np=0
wa=2.5728
wb=4.5719222016

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0117-0100
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach , budowlach lub na estakadach bez mocowania
ob=60
jm=m	040
op=0
kj=2.04522	7.42948584	0.25728
cj=11.521078995
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60

[RMS 1]
nz=0.089	0	0.089
mn=1
np=0
wa=122.7132
wb=218.0640560904

[RMS 22]
nz=0.005	0	0.005
mn=1
np=1
wa=10.5
wb=10.5

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
mn=1
np=1
wa=1.014
wb=1.014

[RMS 24]
nz=0.0003	0	0.0003
mn=1
np=1
wa=0.37296
wb=0.37296

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
mn=1
np=1
wa=0.04308
wb=0.04308

[RMS 27]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=6.36
wb=6.36

[RMS 34]
nz=0.0007	0	0.0007
mn=1
np=1
wa=0.29148
wb=0.29148

[RMS 36]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=0
wa=426.816
wb=426.816

[RMS 20]
nz=0.0067	0	0.0067
mn=1
np=0
wa=15.4368
wb=27.4315332096

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0117-0100
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach , budowlach lub na estakadach bez mocowania
ob=45
jm=m	040
op=0
kj=2.04522	13.84628584	0.25728
cj=17.937878995
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45

[RMS 1]
nz=0.089	0	0.089
mn=1
np=0
wa=92.0349
wb=163.5480420678

[RMS 22]
nz=0.005	0	0.005
mn=1
np=1
wa=7.875
wb=7.875

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
mn=1
np=1
wa=0.7605
wb=0.7605

[RMS 24]
nz=0.0003	0	0.0003
mn=1
np=1
wa=0.27972
wb=0.27972

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
mn=1
np=1
wa=0.03231
wb=0.03231

[RMS 27]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=4.77
wb=4.77

[RMS 34]
nz=0.0007	0	0.0007
mn=1
np=1
wa=0.21861
wb=0.21861

[RMS 37]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=0
wa=608.868
wb=608.868

[RMS 20]
nz=0.0067	0	0.0067
mn=1
np=0
wa=11.5776
wb=20.5736499072

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0604-0600
na=Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kv.zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 25 mm2
ob=2
jm=szt.	020
op=0
kj=29.4144	95.76882	0
cj=148.0388559168
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2

[RMS 5]
nz=1.28	0	1.28
mn=1
np=0
wa=58.8288
wb=104.5400718336

[RMS 22]
nz=0.2	0	0.2
mn=1
np=1
wa=14
wb=14

[RMS 23]
nz=0.3	0	0.3
mn=1
np=1
wa=5.07
wb=5.07

[RMS 24]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=2.072
wb=2.072

[RMS 27]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=4.24
wb=4.24

[RMS 38]
nz=0.02	0	0.02
mn=1
np=1
wa=2.4
wb=2.4

[RMS 39]
nz=4	0	4
mn=1
np=1
wa=160
wb=160

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0604-0600
na=Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kv.zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 25 mm2
ob=6
jm=szt.	020
op=0
kj=29.4144	116.16882	0
cj=168.4388559168
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6

[RMS 5]
nz=1.28	0	1.28
mn=1
np=0
wa=176.4864
wb=313.6202155008

[RMS 22]
nz=0.2	0	0.2
mn=1
np=1
wa=42
wb=42

[RMS 23]
nz=0.3	0	0.3
mn=1
np=1
wa=15.21
wb=15.21

[RMS 24]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=6.216
wb=6.216

[RMS 27]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=12.72
wb=12.72

[RMS 38]
nz=0.02	0	0.02
mn=1
np=1
wa=7.2
wb=7.2

[RMS 39]
nz=5	0	5
mn=1
np=1
wa=600
wb=600

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0604-0600
na=Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kv.zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 10 mm2
ob=4
jm=szt.	020
op=0
kj=29.4144	17.63682	0
cj=69.9068559168
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4

[RMS 5]
nz=1.28	0	1.28
mn=1
np=0
wa=117.6576
wb=209.0801436672

[RMS 22]
nz=0.2	0	0.2
mn=1
np=1
wa=28
wb=28

[RMS 23]
nz=0.3	0	0.3
mn=1
np=1
wa=10.14
wb=10.14

[RMS 24]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=4.144
wb=4.144

[RMS 27]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=8.48
wb=8.48

[RMS 38]
nz=0.02	0	0.02
mn=1
np=1
wa=4.8
wb=4.8

[RMS 40]
nz=5	0	5
mn=1
np=1
wa=13.6
wb=13.6

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0604-0600
na=Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kv.zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 6 mm2
ob=4
jm=szt.	020
op=0
kj=29.4144	20.79882	0
cj=73.0688559168
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4

[RMS 5]
nz=1.28	0	1.28
mn=1
np=0
wa=117.6576
wb=209.0801436672

[RMS 22]
nz=0.2	0	0.2
mn=1
np=1
wa=28
wb=28

[RMS 23]
nz=0.3	0	0.3
mn=1
np=1
wa=10.14
wb=10.14

[RMS 24]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=4.144
wb=4.144

[RMS 27]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=8.48
wb=8.48

[RMS 38]
nz=0.02	0	0.02
mn=1
np=1
wa=4.8
wb=4.8

[RMS 41]
nz=5	0	5
mn=1
np=1
wa=26
wb=26

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0604-0600
na=Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kv.zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 4 mm2
ob=2
jm=szt.	020
op=0
kj=29.4144	15.69882	0
cj=67.9688559168
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2

[RMS 5]
nz=1.28	0	1.28
mn=1
np=0
wa=58.8288
wb=104.5400718336

[RMS 22]
nz=0.2	0	0.2
mn=1
np=1
wa=14
wb=14

[RMS 23]
nz=0.3	0	0.3
mn=1
np=1
wa=5.07
wb=5.07

[RMS 24]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=2.072
wb=2.072

[RMS 27]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=4.24
wb=4.24

[RMS 38]
nz=0.02	0	0.02
mn=1
np=1
wa=2.4
wb=2.4

[RMS 42]
nz=5	0	5
mn=1
np=1
wa=3
wb=3

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1003-2400
na=Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 80 mm
ob=3
jm=szt.	020
op=0
kj=45.773862	0	0
cj=81.341159798964
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3

[RMS 1]
nz=1.9919	0	1.9919
mn=1
np=0
wa=137.321586
wb=244.023479396892

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1003-2400
na=Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 80 mm
ob=3
jm=szt.	020
op=0
kj=45.773862	12	0
cj=93.341159798964
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3

[RMS 1]
nz=1.9919	0	1.9919
mn=1
np=0
wa=137.321586
wb=244.023479396892

[RMS 43]
nz=3	0	3
mn=1
np=0
wa=36
wb=36

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0212-0300
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, łączny przekrój żył do 24 cu,40 al mm2
ob=20
jm=m	040
op=0
kj=1.273092	15.6	0
cj=17.862312492024
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 5]
nz=0.0554	0	0.0554
mn=1
np=0
wa=25.46184
wb=45.24624984048

[RMS 44]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=312
wb=312

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0212-0300
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, łączny przekrój żył do 24 cu,40 al mm2
ob=70
jm=m	040
op=0
kj=1.273092	6.9	0
cj=9.162312492024
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70

[RMS 5]
nz=0.0554	0	0.0554
mn=1
np=0
wa=89.11644
wb=158.36187444168

[RMS 45]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=483
wb=483

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0212-0300
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, łączny przekrój żył do 24 cu,40 al mm2
ob=60
jm=m	040
op=0
kj=1.273092	10.8	0
cj=13.062312492024
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60

[RMS 5]
nz=0.0554	0	0.0554
mn=1
np=0
wa=76.38552
wb=135.73874952144

[RMS 46]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=648
wb=648

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0812-0400
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 16 mm2
ob=20
jm=szt.	020
op=0
kj=0.602076	0	0
cj=1.069902297672
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 5]
nz=0.0262	0	0.0262
mn=1
np=0
wa=12.04152
wb=21.39804595344

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0812-0300
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 6 mm2
ob=20
jm=szt.	020
op=0
kj=0.530838	0	0
cj=0.943310804436
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 5]
nz=0.0231	0	0.0231
mn=1
np=0
wa=10.61676
wb=18.86621608872

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0812-0100
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 2,5 mm2
ob=250
jm=szt.	020
op=0
kj=0.360786	0	0
cj=0.641124659292
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250

[RMS 5]
nz=0.0157	0	0.0157
mn=1
np=0
wa=90.1965
wb=160.281164823

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0812-0200
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 4 mm2
ob=10
jm=szt.	020
op=0
kj=0.457302	0	0
cj=0.812635714644
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10

[RMS 5]
nz=0.0199	0	0.0199
mn=1
np=0
wa=4.57302
wb=8.12635714644

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0401-0700
na=Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów, do 2 otworów mocujących, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe
ob=9
jm=szt.	020
op=0
kj=2.4129	2.6	0
cj=6.8877763838
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9

[RMS 1]
nz=0.105	0	0.105
mn=1
np=0
wa=21.7161
wb=38.5899874542

[RMS 3]
nz=2	0	2
mn=1
np=0
wa=23.4
wb=23.4

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0402-0100
na=Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, do 2 otworów mocujących
ob=6
jm=szt.	020
op=0
kj=3.950262	26	0
cj=33.019702479764
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6

[RMS 5]
nz=0.1719	0	0.1719
mn=1
np=0
wa=23.701572
wb=42.118214878584

[RMS 49]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=156
wb=156

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0109-0200
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 23 mm układane w ścianach gk
ob=50
jm=m	040
op=0
kj=2.098074	1.04468	0
cj=4.773003655628
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50

[RMS 5]
nz=0.0913	0	0.0913
mn=1
np=0
wa=104.9037
wb=186.4161827814

[RMS 52]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=50.96
wb=50.96

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0402-0100
na=Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, do 2 otworów mocujących
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=3.950262	115	0
cj=122.019702479764
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.1719	0	0.1719
mn=1
np=0
wa=3.950262
wb=7.019702479764

[RMS 53]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=115
wb=115

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0402-0100
na=Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, do 2 otworów mocujących
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=3.950262	115	0
cj=122.019702479764
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.1719	0	0.1719
mn=1
np=0
wa=3.950262
wb=7.019702479764

[RMS 54]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=115
wb=115

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0402-0100
na=Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, do 2 otworów mocujących
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=3.950262	115	0
cj=122.019702479764
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.1719	0	0.1719
mn=1
np=0
wa=3.950262
wb=7.019702479764

[RMS 55]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=115
wb=115

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0306-0400
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzywa sztucznego natynkowo-wtynkowych do 2,5 mm2 przykręcanych,4 wyloty,przekrój przewodu do 2,5 mm2,kabelkowy
ob=100
jm=szt.	020
op=0
kj=6.926172	6.9003	0
cj=19.208260019784
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100

[RMS 1]
nz=0.042	0	0.042
mn=1
np=0
wa=96.516
wb=171.511055352

[RMS 5]
nz=0.2594	0	0.2594
mn=1
np=0
wa=596.1012
wb=1059.2849466264

[RMS 56]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=673.2
wb=673.2

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0301-2300
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny.mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej.ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle
ob=255
jm=szt.	020
op=0
kj=5.793258	0	0
cj=10.294746917676
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	255

[RMS 1]
nz=0.2521	0	0.2521
mn=1
np=0
wa=1477.28079
wb=2625.16046400738

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0302-0100
na=Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o ilości wylotow 1,mocowane na gips-cement
ob=167
jm=szt.	020
op=0
kj=1.93032	1.15005	0
cj=4.58027110704
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=167	1	167

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
mn=1
np=0
wa=322.36344
wb=572.84692487568

[RMS 57]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=187.374
wb=187.374

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0302-0100
na=Montaż na gotowym podłożu puszek do kanalu
ob=47
jm=szt.	020
op=0
kj=1.93032	10.455	0
cj=13.88522110704
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
mn=1
np=0
wa=90.72504
wb=161.22039203088

[RMS 58]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=479.4
wb=479.4

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0309-0300
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych  podwójnych w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
ob=78
jm=szt.	020
op=0
kj=4.10193	15.15975	0
cj=22.44896985246
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78

[RMS 1]
nz=0.1785	0	0.1785
mn=1
np=0
wa=319.95054
wb=568.55914849188

[RMS 59]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=1153.62
wb=1153.62

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0309-0300
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych IP 44 w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
ob=10
jm=szt.	020
op=0
kj=4.10193	16.1007	0
cj=23.38991985246
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10

[RMS 1]
nz=0.1785	0	0.1785
mn=1
np=0
wa=41.0193
wb=72.8921985246

[RMS 60]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=157.08
wb=157.08

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0309-0300
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 16A 230V w kanale PCV
ob=47
jm=szt.	020
op=0
kj=4.10193	16.1007	0
cj=23.38991985246
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47

[RMS 1]
nz=0.1785	0	0.1785
mn=1
np=0
wa=192.79071
wb=342.59333306562

[RMS 60]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=738.276
wb=738.276

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0309-0300
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 16A 230V dedykowanych z kluczem  w kanale PCV
ob=141
jm=szt.	020
op=0
kj=4.10193	16.1007	0
cj=23.38991985246
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=141	1	141

[RMS 1]
nz=0.1785	0	0.1785
mn=1
np=0
wa=578.37213
wb=1027.77999919686

[RMS 60]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=2214.828
wb=2214.828

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0403-0100
na=Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, do 2 otworów mocujących-Puszk apodłogowa
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=5.046408	300	0
cj=308.967578036976
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.2196	0	0.2196
mn=1
np=0
wa=5.046408
wb=8.967578036976

[RMS 61]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=300
wb=300

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0502-0300
na=Przygotowanie podłoża z gipsu,gazobetonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane,mocowane na kołkach rozporowych plastikowych-2 mocowania
ob=56
jm=kpl	090
op=0
kj=1.316754	2.665	0
cj=5.004900826588
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56

[RMS 1]
nz=0.0573	0	0.0573
mn=1
np=0
wa=73.738224
wb=131.034446288928

[RMS 3]
nz=2	0	2
mn=1
np=1
wa=145.6
wb=145.6

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych natynkowych ,przykręcanych,końcowych z podłączeniem
ob=6
jm=szt.	020
op=0
kj=7.240998	153.75	0
cj=166.617412747956
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=43.445988
wb=77.204476487736

[RMS 62]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=900
wb=900

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych  do stropów gkkońcowych z podłączeniem
ob=16
jm=szt.	020
op=0
kj=7.240998	153.75	0
cj=166.617412747956
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=115.855968
wb=205.878603967296

[RMS 68]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=2400
wb=2400

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw plafoniera LED 24 W natynkowych rzykręcanych,końcowych z podłączeniem
ob=2
jm=szt.	020
op=0
kj=7.240998	102.5	0
cj=115.367412747956
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=14.481996
wb=25.734825495912

[RMS 66]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=200
wb=200

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych kierunkowych  natynkowych ,przykręcanych,końcowych z podłączeniem
ob=8
jm=szt.	020
op=0
kj=7.240998	256.25	0
cj=269.117412747956
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=57.927984
wb=102.939301983648

[RMS 63]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=2000
wb=2000

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych IP 65  natynkowych ,przykręcanych,końcowych z podłączeniem
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=7.240998	307.5	0
cj=320.367412747956
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=7.240998
wb=12.867412747956

[RMS 64]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=300
wb=300

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw downlight LED 22 W ,końcowych z podłączeniem
ob=21
jm=szt.	020
op=0
kj=7.240998	76.875	0
cj=89.742412747956
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=152.060958
wb=270.215667707076

[RMS 65]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=1575
wb=1575

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw plafoniera LED 43 W natynkowych IP 44,przykręcanych,końcowych z podłączeniem
ob=3
jm=szt.	020
op=0
kj=7.240998	102.5	0
cj=115.367412747956
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=21.722994
wb=38.602238243868

[RMS 66]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=300
wb=300

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw plafoniera LED 24 W natynkowych rzykręcanych,końcowych z podłączeniem
ob=2
jm=szt.	020
op=0
kj=7.240998	102.5	0
cj=115.367412747956
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=14.481996
wb=25.734825495912

[RMS 66]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=200
wb=200

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw plafoniera LED 24 W natynkowych rzykręcanych,końcowych z podłączeniem
ob=36
jm=szt.	020
op=0
kj=7.240998	205	0
cj=217.867412747956
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=260.675928
wb=463.226858926416

[RMS 67]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=7200
wb=7200

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1018-0200
na=Wycinanie otworów w płytach gk pod oprawy
ob=40
jm=szt.	020
op=0
kj=17.0052	0	0
cj=30.2186145144
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
mn=1
np=0
wa=680.208
wb=1208.744580576

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0512-0100
na=Montaż na gotowym podłożu opraw LED  27W na podwieszanych sufitach,z podłączeniem
ob=10
jm=szt.	020
op=0
kj=15.141522	410	0
cj=436.906817707484
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10

[RMS 5]
nz=0.6589	0	0.6589
mn=1
np=0
wa=151.41522
wb=269.06817707484

[RMS 69]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=4000
wb=4000

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0512-0100
na=Montaż na gotowym podłożu opraw LED 35W na podwieszanych sufitach,z podłączeniem
ob=61
jm=szt.	020
op=0
kj=15.141522	322.875	0
cj=349.781817707484
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61

[RMS 5]
nz=0.6589	0	0.6589
mn=1
np=0
wa=923.632842
wb=1641.31588015652

[RMS 70]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=19215
wb=19215

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0512-0100
na=Montaż na gotowym podłożu opraw LED 35W z kloszem opal na podwieszanych sufitach,z podłączeniem
ob=17
jm=szt.	020
op=0
kj=15.141522	307.5	0
cj=334.406817707484
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17

[RMS 5]
nz=0.6589	0	0.6589
mn=1
np=0
wa=257.405874
wb=457.415901027228

[RMS 71]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=5100
wb=5100

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0512-0100
na=Montaż na gotowym podłożu opraw LED 11W z liniowa na podwieszanych sufitach,z podłączeniem
ob=24
jm=szt.	020
op=0
kj=15.141522	307.5	0
cj=334.406817707484
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24

[RMS 5]
nz=0.6589	0	0.6589
mn=1
np=0
wa=363.396528
wb=645.763624979616

[RMS 71]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=7200
wb=7200

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 1002-0500
na=Montaż wysięgników rurowych opraw na ścianie
ob=3
jm=szt.	020
op=0
kj=46.6494	35.7	68.5724
cj=240.4516734796
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3

[RMS 1]
nz=2.03	0	2.03
mn=1
np=0
wa=139.9482
wb=248.6910302604

[RMS 73]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=105
wb=105

[RMS 21]
nz=0.11	0	0.11
mn=1
np=0
wa=13.8996
wb=24.6998949912

[RMS 72]
nz=1.06	0	1.06
mn=1
np=0
wa=191.8176
wb=340.8640951872

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 1005-0600
na=Montaż opraw zewn. na wysięgniku
ob=3
jm=szt.	020
op=0
kj=23.4396	1479	34.6576
cj=1582.2400025384
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
mn=1
np=0
wa=35.1594
wb=62.4790273068

[RMS 4]
nz=0.51	0	0.51
mn=1
np=0
wa=35.1594
wb=62.4790273068

[RMS 74]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=4350
wb=4350

[RMS 20]
nz=0.07	0	0.07
mn=1
np=0
wa=8.064
wb=14.329905408

[RMS 72]
nz=0.53	0	0.53
mn=1
np=0
wa=95.9088
wb=170.4320475936

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0307-0200
na=Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej
ob=17
jm=szt.	020
op=0
kj=3.61935	16.1007	0
cj=22.5323645757
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17

[RMS 1]
nz=0.1575	0	0.1575
mn=1
np=0
wa=61.52895
wb=109.3382977869

[RMS 75]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=267.036
wb=267.036

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0307-0300
na=Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
ob=20
jm=szt.	020
op=0
kj=4.34322	16.1007	0
cj=23.81869749084
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 1]
nz=0.189	0	0.189
mn=1
np=0
wa=86.8644
wb=154.3599498168

[RMS 76]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=314.16
wb=314.16

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0307-0201
na=Montaż na gotowym podłożu przycisków światło instalacyjnych podtynkowych z podłączeniem
ob=5
jm=szt.	020
op=0
kj=3.61935	16.1007	0
cj=22.5323645757
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5

[RMS 1]
nz=0.1575	0	0.1575
mn=1
np=0
wa=18.09675
wb=32.1583228785

[RMS 77]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=78.54
wb=78.54

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0401-0700
na=Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów, do 2 otworów mocujących, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe
ob=27
jm=szt.	020
op=0
kj=2.4129	2.6	0
cj=6.8877763838
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27

[RMS 1]
nz=0.105	0	0.105
mn=1
np=0
wa=65.1483
wb=115.7699623626

[RMS 3]
nz=2	0	2
mn=1
np=0
wa=70.2
wb=70.2

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0403-0100
na=Mocowanie czujek ruchu
ob=27
jm=szt.	020
op=0
kj=5.046408	27	0
cj=35.967578036976
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27

[RMS 5]
nz=0.2196	0	0.2196
mn=1
np=0
wa=136.253016
wb=242.124606998352

[RMS 78]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=729
wb=729

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0201-0200
na=Montaż uchwytów pod przewody atest CNBOP
ob=90
jm=m	040
op=0
kj=6.90549	4.428	0
cj=16.69920765078
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90

[RMS 1]
nz=0.1474	0	0.1474
mn=1
np=0
wa=304.85268
wb=541.72991911896

[RMS 5]
nz=0.1531	0	0.1531
mn=1
np=0
wa=316.64142
wb=562.67876945124

[RMS 85]
nz=2.7	0	2.7
mn=1
np=1
wa=388.8
wb=388.8

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0211-0100
na=Przewody HDGS 5x1,5 na uchwytach
ob=75
jm=m	040
op=0
kj=1.592514	12.0458	0
cj=14.875732413308
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75

[RMS 5]
nz=0.0693	0	0.0693
mn=1
np=0
wa=119.43855
wb=212.2449309981

[RMS 83]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=881.4
wb=881.4

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0211-0100
na=Przewody HDGS 3x2,5 na uchwytach
ob=15
jm=m	040
op=0
kj=1.592514	21.32	0
cj=24.149932413308
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15

[RMS 5]
nz=0.0693	0	0.0693
mn=1
np=0
wa=23.88771
wb=42.44898619962

[RMS 84]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=312
wb=312

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-1200
na=Montaż UPS i baterii akumul.
ob=1
jm=kpl	090
op=0
kj=84.708876	14000	0
cj=14150.5295362473
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=3.6576	0	3.6576
mn=1
np=0
wa=84.051648
wb=149.361627632256

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0.657228
wb=1.167908615016

[RMS 94]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=14000
wb=14000

[ELEMENT 1]
na=Instalacja oddymiania
crs=22.98
wa=7254.20026151846
kn=1026.414339	5430.2394	0	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0201-0200
na=Montaż uchwytów pod przewody atest CNBOP
ob=40
jm=m	040
op=0
kj=6.90549	4.428	0
cj=16.69920765078
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40

[RMS 1]
nz=0.1474	0	0.1474
mn=1
np=0
wa=135.49008
wb=240.76885294176

[RMS 5]
nz=0.1531	0	0.1531
mn=1
np=0
wa=140.72952
wb=250.07945308944

[RMS 85]
nz=2.7	0	2.7
mn=1
np=1
wa=172.8
wb=172.8

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0211-0100
na=Przewody HDGS 3x2,5 na uchwytach
ob=10
jm=m	040
op=0
kj=1.592514	21.32	0
cj=24.149932413308
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10

[RMS 5]
nz=0.0693	0	0.0693
mn=1
np=0
wa=15.92514
wb=28.29932413308

[RMS 84]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=208
wb=208

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0211-0100
na=Przewody YnTKSY 1x4x0,8
ob=35
jm=m	040
op=0
kj=1.592514	1.85484	0
cj=4.684772413308
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35

[RMS 5]
nz=0.0693	0	0.0693
mn=1
np=0
wa=55.73799
wb=99.04763446578

[RMS 86]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=63.336
wb=63.336

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0506 1601-0200
na=Zainstalowanie centralki oddymiania
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=366.277071	3408	0
cj=4058.88241326256
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 87]
nz=11.49	0	11.49
mn=1
np=0
wa=252.158391
wb=448.091008291602

[RMS 88]
nz=5.2	0	5.2
mn=1
np=0
wa=114.11868
wb=202.79140497096

[RMS 89]
nz=4	0	4
mn=1
np=0
wa=8
wb=8

[RMS 90]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=3400
wb=3400

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0506 1605-1000
na=Instalowanie podstaw gniazd do czujek + czujka dymu
ob=4
jm=szt.	020
op=0
kj=19.312392	93	0
cj=127.318545456624
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4

[RMS 91]
nz=0.88	0	0.88
mn=1
np=0
wa=77.249568
wb=137.274181826496

[RMS 92]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=372
wb=372

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0506 1609-0300
na=Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru przycisków w wykonaniu zwykłym
ob=5
jm=szt.	020
op=0
kj=46.08639	239	0
cj=320.89652893058
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5

[RMS 87]
nz=2.1	0	2.1
mn=1
np=0
wa=230.43195
wb=409.4826446529

[RMS 89]
nz=2	0	2
mn=1
np=0
wa=20
wb=20

[RMS 93]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=1175
wb=1175

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0813-0100
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 2,5 mm2
ob=10
jm=szt.	020
op=0
kj=0.457302	0	0
cj=0.812635714644
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10

[RMS 5]
nz=0.0199	0	0.0199
mn=1
np=0
wa=4.57302
wb=8.12635714644

[ELEMENT 1]
na=SIłownie
crs=22.98
wa=35150.5295362473
kn=84.708876	35000	0	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-1200
na=Montaż szafy krosowej + siłownia prostownikowa+ inwerotrowa i baterii akumul.
ob=1
jm=kpl	090
op=0
kj=84.708876	35000	0
cj=35150.5295362473
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=3.6576	0	3.6576
mn=1
np=0
wa=84.051648
wb=149.361627632256

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0.657228
wb=1.167908615016

[RMS 119]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=35000
wb=35000

[ELEMENT 1]
na=Instalacja fotowoltaiczna
crs=22.98
wa=14158.3759204021
kn=568.22646	13148.625	0	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0701-0200
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych paneli
ob=1
jm=kpl	090
op=0
kj=2.242848	1845	0
cj=1848.98559023866
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.0976	0	0.0976
mn=1
np=0
wa=2.242848
wb=3.985590238656

[RMS 97]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=1800
wb=1800

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0701-0100
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych korytka
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=1.68903	5.125	0
cj=8.12644346866
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.0735	0	0.0735
mn=1
np=0
wa=1.68903
wb=3.00144346866

[RMS 95]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=5
wb=5

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0705-0700
na=Montaż korytek 50 z pokrywą na dachu
ob=1
jm=m	040
op=0
kj=3.61935	20.5	0
cj=26.9316645757
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.1575	0	0.1575
mn=1
np=0
wa=3.61935
wb=6.4316645757

[RMS 96]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=20
wb=20

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0403-0800
na=Mocowanie paneli fotowoltaicznych
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=15.801048	850	0
cj=878.078809919056
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.6876	0	0.6876
mn=1
np=0
wa=15.801048
wb=28.078809919056

[RMS 104]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=850
wb=850

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0403-0500
na=Montaż wyłącznik astringowego na dachu
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=8.339442	880	0
cj=894.819371901724
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.3629	0	0.3629
mn=1
np=0
wa=8.339442
wb=14.819371901724

[RMS 98]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=880
wb=880

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0800
na=Montaż inwertera /wraz z zaprogramowaniem i rozruchem/
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=8.118834	6300	0
cj=6314.42734663235
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.3247	0	0.3247
mn=1
np=0
wa=7.461606
wb=13.259438017332

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0.657228
wb=1.167908615016

[RMS 99]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=6300
wb=6300

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0700
na=Montaż rozdzielni RAC
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=6.142554	700	0
cj=710.915453594188
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.2387	0	0.2387
mn=1
np=0
wa=5.485326
wb=9.747544979172

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0.657228
wb=1.167908615016

[RMS 100]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=700
wb=700

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0700
na=Montaż rozdzielni RDC
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=6.142554	1100	0
cj=1110.91545359419
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.2387	0	0.2387
mn=1
np=0
wa=5.485326
wb=9.747544979172

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0.657228
wb=1.167908615016

[RMS 101]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=1100
wb=1100

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0206-0200
na=Przewody solarne  w gotowych korytkach
ob=200
jm=m	040
op=0
kj=0.409044	5.863	0
cj=6.589880186968
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200

[RMS 5]
nz=0.0178	0	0.0178
mn=1
np=0
wa=81.8088
wb=145.3760373936

[RMS 102]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=1144
wb=1144

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0602-0100
na=Obróbka na sucho kabli solarnych wraz z podłaczeniem
ob=54
jm=szt.	020
op=0
kj=8.043	5.1	0
cj=19.392587946
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54

[RMS 5]
nz=0.35	0	0.35
mn=1
np=0
wa=434.322
wb=771.799749084

[RMS 103]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=270
wb=270

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Pomiary
crs=22.98
wa=11161.6944665148
kn=6281.1234	0	0	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1202-0100
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1
ob=85
jm=pomiar	108
op=0
kj=29.874	0	0
cj=53.086755228
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85

[RMS 5]
nz=0.65	0	0.65
mn=1
np=0
wa=1269.645
wb=2256.18709719

[RMS 105]
nz=0.65	0	0.65
mn=1
np=0
wa=1269.645
wb=2256.18709719

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1202-0200
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3
ob=7
jm=pomiar	108
op=0
kj=40.4448	0	0
cj=71.8712993856
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7

[RMS 5]
nz=0.88	0	0.88
mn=1
np=0
wa=141.5568
wb=251.5495478496

[RMS 105]
nz=0.88	0	0.88
mn=1
np=0
wa=141.5568
wb=251.5495478496

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1203-0100
na=Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4
ob=8
jm=odc.	101
op=0
kj=41.364	0	0
cj=73.504738008
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8

[RMS 5]
nz=0.9	0	0.9
mn=1
np=0
wa=165.456
wb=294.018952032

[RMS 105]
nz=0.9	0	0.9
mn=1
np=0
wa=165.456
wb=294.018952032

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1203-0200
na=Badanie linii o kablu sterowniczym o ilości żył do 4
ob=1
jm=odc.	101
op=0
kj=28.0356	0	0
cj=49.8198779832
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.61	0	0.61
mn=1
np=0
wa=14.0178
wb=24.9099389916

[RMS 105]
nz=0.61	0	0.61
mn=1
np=0
wa=14.0178
wb=24.9099389916

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1205-0300
na=Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy
ob=1
jm=pomiar	108
op=0
kj=28.9548	0	0
cj=51.4533166056
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.63	0	0.63
mn=1
np=0
wa=14.4774
wb=25.7266583028

[RMS 105]
nz=0.63	0	0.63
mn=1
np=0
wa=14.4774
wb=25.7266583028

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1205-0400
na=Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny
ob=4
jm=pomiar	108
op=0
kj=12.8688	0	0
cj=22.8681407136
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4

[RMS 5]
nz=0.28	0	0.28
mn=1
np=0
wa=25.7376
wb=45.7362814272

[RMS 105]
nz=0.28	0	0.28
mn=1
np=0
wa=25.7376
wb=45.7362814272

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1205-0100
na=Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy
ob=1
jm=pomiar	108
op=0
kj=28.4952	0	0
cj=50.6365972944
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.62	0	0.62
mn=1
np=0
wa=14.2476
wb=25.3182986472

[RMS 105]
nz=0.62	0	0.62
mn=1
np=0
wa=14.2476
wb=25.3182986472

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1205-0500
na=Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy
ob=1
jm=pomiar	108
op=0
kj=11.49	0	0
cj=20.41798278
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.25	0	0.25
mn=1
np=0
wa=5.745
wb=10.20899139

[RMS 105]
nz=0.25	0	0.25
mn=1
np=0
wa=5.745
wb=10.20899139

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1205-0600
na=Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny
ob=404
jm=pomiar	108
op=0
kj=6.4344	0	0
cj=11.4340703568
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=404	1	404

[RMS 5]
nz=0.14	0	0.14
mn=1
np=0
wa=1299.7488
wb=2309.6822120736

[RMS 105]
nz=0.14	0	0.14
mn=1
np=0
wa=1299.7488
wb=2309.6822120736

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	0005 1305-0100
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=7.5834	0	0
cj=13.4758686348
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 50]
nz=0.33	0	0.33
mn=1
np=0
wa=7.5834
wb=13.4758686348

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	0005 1305-0200
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - następna
ob=60
jm=szt.	020
op=0
kj=6.2046	0	0
cj=11.0257107012
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60

[RMS 50]
nz=0.27	0	0.27
mn=1
np=0
wa=372.276
wb=661.542642072

[ELEMENT 1]
na=Demmontaze
crs=22.98
wa=2179.66049773056
kn=1226.58048	0	0	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1122-0200
na=Demontaż gniazd wtyczkowych
ob=50
jm=szt.	020
op=0
kj=4.10193	0	0
cj=7.28921985246
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50

[RMS 1]
nz=0.1785	0	0.1785
mn=1
np=0
wa=205.0965
wb=364.460992623

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1124-0100
na=Demontaż łączników instalacyjnych,
ob=30
jm=szt.	020
op=0
kj=4.10193	0	0
cj=7.28921985246
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30

[RMS 1]
nz=0.1785	0	0.1785
mn=1
np=0
wa=123.0579
wb=218.6765955738

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1129-0200
na=Demontaż rozdzielnic
ob=3
jm=szt.	020
op=0
kj=17.85546	0	0
cj=31.72954524012
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3

[RMS 1]
nz=0.777	0	0.777
mn=1
np=0
wa=53.56638
wb=95.18863572036

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1134-0100
na=Demontaż opraw
ob=60
jm=szt.	020
op=0
kj=12.7539	0	0
cj=22.6639608858
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60

[RMS 1]
nz=0.555	0	0.555
mn=1
np=0
wa=765.234
wb=1359.837653148

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0813-0200
na=Odłaczanie przewodów
ob=150
jm=szt.	020
op=0
kj=0.530838	0	0
cj=0.943310804436
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150

[RMS 5]
nz=0.0231	0	0.0231
mn=1
np=0
wa=79.6257
wb=141.4966206654

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
crs=22.98
wa=6905.87287069606
kn=2042.333712	2898.03625	213.0332	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0611-0200
na=Montaż uziomu powierzchniowego,głębokość wykopu do 0,6 m w gruncie kategorii III
ob=65
jm=m	040
op=0
kj=17.483184	4.9036	2.66928
cj=40.714971882208
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65

[RMS 1]
nz=0.6985	0	0.6985
mn=1
np=0
wa=1043.34945
wb=1854.0549263379

[RMS 5]
nz=0.0623	0	0.0623
mn=1
np=0
wa=93.05751
wb=165.36524253522

[RMS 110]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=310.96
wb=310.96

[RMS 107]
nz=0.3984	0	0.3984
mn=1
np=0
wa=173.5032
wb=308.3190034704

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0602-1100
na=Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych
ob=40
jm=m	040
op=0
kj=6.471168	5.93885	0.98825
cj=19.194399893196
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40

[RMS 5]
nz=0.2816	0	0.2816
mn=1
np=0
wa=258.84672
wb=459.97631606784

[RMS 110]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=191.36
wb=191.36

[RMS 111]
nz=1.01	0	1.01
mn=1
np=1
wa=40.4
wb=40.4

[RMS 107]
nz=0.1475	0	0.1475
mn=1
np=0
wa=39.53
wb=70.24567966

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0604-0700
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na dachu stromym pokrytym blachą
ob=15
jm=m	040
op=0
kj=6.489552	19.57955	0
cj=31.111626674144
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15

[RMS 5]
nz=0.2824	0	0.2824
mn=1
np=0
wa=97.34328
wb=172.98115011216

[RMS 108]
nz=1.01	0	1.01
mn=1
np=1
wa=227.25
wb=227.25

[RMS 112]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=59.28
wb=59.28

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0618-0100
na=Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych,krzyżowych
ob=10
jm=szt.	020
op=0
kj=4.10193	3.18775	0
cj=10.47696985246
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10

[RMS 5]
nz=0.1785	0	0.1785
mn=1
np=0
wa=41.0193
wb=72.8921985246

[RMS 109]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=31.1
wb=31.1

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0619-0600
na=Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej,połączenie drut - płaskownik
ob=5
jm=szt.	020
op=0
kj=10.30653	10.25	0
cj=28.56493055366
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5

[RMS 5]
nz=0.4485	0	0.4485
mn=1
np=0
wa=51.53265
wb=91.5746527683

[RMS 113]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=50
wb=50

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0112-0200
na=Rury odgromowe mm układane n.t. na podłożu różnym od betonu
ob=30
jm=m	040
op=0
kj=4.357008	17.3225	0
cj=25.064999070176
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30

[RMS 1]
nz=0.0189	0	0.0189
mn=1
np=0
wa=13.02966
wb=23.15399247252

[RMS 5]
nz=0.1707	0	0.1707
mn=1
np=0
wa=117.68058
wb=209.12097963276

[RMS 114]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=507
wb=507

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0100
na=Montaż skrzynek złącza probierczego
ob=5
jm=szt.	020
op=0
kj=8.99667	50	0
cj=65.98728051674
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5

[RMS 1]
nz=0.3629	0	0.3629
mn=1
np=0
wa=41.69721
wb=74.09685950862

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=3.28614
wb=5.83954307508

[RMS 115]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=250
wb=250

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0606-0300
na=Montaż zwodów pionowych w rurkach
ob=30
jm=m	040
op=0
kj=7.064052	4.0508	0
cj=16.603775813144
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30

[RMS 5]
nz=0.3074	0	0.3074
mn=1
np=0
wa=211.92156
wb=376.58927439432

[RMS 112]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=118.56
wb=118.56

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0206-0200
na=Przewody izolowane jednożyłowe 4,0 mm2,układane w gotowych korytkach
ob=25
jm=m	040
op=0
kj=0.409044	2.54774	0
cj=3.274620186968
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25

[RMS 5]
nz=0.0178	0	0.0178
mn=1
np=0
wa=10.2261
wb=18.1720046742

[RMS 116]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=62.14
wb=62.14

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0206-0200
na=Przewody izolowane jednożyłowe 10,0 mm2,układane w gotowych korytkach
ob=25
jm=m	040
op=0
kj=0.409044	6.2894	0
cj=7.016280186968
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25

[RMS 5]
nz=0.0178	0	0.0178
mn=1
np=0
wa=10.2261
wb=18.1720046742

[RMS 117]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=153.4
wb=153.4

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0206-0300
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 25,0 mm2,układane w gotowych korytkach
ob=50
jm=m	040
op=0
kj=0.553818	17.056	0
cj=18.040146769996
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50

[RMS 5]
nz=0.0241	0	0.0241
mn=1
np=0
wa=27.6909
wb=49.2073384998

[RMS 118]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=832
wb=832

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0813-0200
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 4 mm2
ob=20
jm=szt.	020
op=0
kj=0.530838	0	0
cj=0.943310804436
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 5]
nz=0.0231	0	0.0231
mn=1
np=0
wa=10.61676
wb=18.86621608872

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0813-0400
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 16 mm2
ob=10
jm=szt.	020
op=0
kj=0.772128	0	0
cj=1.372088442816
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10

[RMS 5]
nz=0.0336	0	0.0336
mn=1
np=0
wa=7.72128
wb=13.72088442816

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0813-0400
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 25 mm2
ob=4
jm=szt.	020
op=0
kj=0.772128	0	0
cj=1.372088442816
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4

[RMS 5]
nz=0.0336	0	0.0336
mn=1
np=0
wa=3.088512
wb=5.488353771264

[ELEMENT 1]
na=Regulator mocy
crs=22.98
wa=2023.0069829965
kn=12.946932	2000	0	0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0900
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża- genarator statyczny mocy biernej 5kVA
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=12.946932	2000	0
cj=2023.0069829965
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.5348	0	0.5348
mn=1
np=0
wa=12.289704
wb=21.839074381488

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0.657228
wb=1.167908615016

[RMS 120]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=2000
wb=2000
