[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=EDBUD	3.29.6
cr=22,98
pe=1
pm=element
pd=elementu
mm=elementy
md=elementów
op=0
wk=0
na=Utrudnienia	Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk

[STRONA TYT]
na=C:\EDBUD.300\DATA\KOS\Komisariat Policji Gryfów Śląski.mdb
mi=
dt=20.03.2022 16:23:33
ni=
ai=
nw=
aw=
nb=
ab=
br=
nfn=
afn= 
nk=Progo
sp=
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1		1
wm=1		1
ws=1		1

[GRUPY RMS]
gr=Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]
gm=Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]
gs=Różne,Materiały sypkie [%],Materiały sypkie [zł]

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=66.7	-1	0
op=1	0
nr=10
ns=10
[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=6.6	-1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr
id=072	3
jm=r-g	149
ce=0
gr=1
il=414.1345

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Wkręty do drewna
id=8372199	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=4

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
id=8990499	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=588

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Robotnicy budowlani I
id=391	3
jm=r-g	149
ce=0
gr=1
il=48.572

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr - pomocnik
id=073	3
jm=r-g	149
ce=0
gr=1
il=615.2521

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Skrzynka wyłacznika kotłowni
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=7

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=ROzdzielnia główna
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Rozdzielnia pomiarowa + WG
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Rozdzielnia UPS
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Rozdzielnia serwerwoni RS
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Rozdzielnia kotłowni
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Skrzynka wtyczki agregatu
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Rozdzielnia garażu
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Rozdzielnia R1
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Rozdzielnia R2
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Rozdzielnia RK1
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Rozdzielnia RK2
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Piasek
id=1601899	3
jm=m3	060
ce=0
gr=1
il=2.24

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)
id=39811	3
jm=m-g	148
ce=0
gr=1
il=0.32

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)
id=39511	3
jm=m-g	148
ce=0
gr=1
il=1.737

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=39521	3
jm=m-g	148
ce=0
gr=1
il=0.3985

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Wazelina techniczna
id=1030499	3
jm=kg	033
ce=0
gr=1
il=4.945

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Benzyny do ekstrakcji
id=1050099	3
jm=dm3	066
ce=0
gr=1
il=5.984

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 40
id=1200203	3
jm=kg	033
ce=0
gr=1
il=0.9765

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Folia z PCW tech. o grubości 0,40-0,60mm
id=1560414	3
jm=m2	050
ce=0
gr=1
il=16.8

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Taśma izolacyjna "Denso" plastyczna
id=2303200	3
jm=m2	050
ce=0
gr=1
il=0.05

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana
id=7640100	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=31.25

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)
id=31112	3
jm=m-g	148
ce=0
gr=1
il=0.11

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 63kW (1)
id=39121	3
jm=m-g	148
ce=0
gr=1
il=0.11

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=Przyczepa do przewoż.kabli 4t
id=39971	3
jm=m-g	148
ce=0
gr=1
il=0.11

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Kabel elektroenergetyczny YKXS4x25
id=8040099	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=5.2

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKXS-0,6/1kV 5x25 mm2
id=8040888	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=26

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1 kV, 5x6 mm2
id=8040054	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=83.2

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Lakier asfalt.czarny-p/rdzewny szybkoschn.
id=1512200	3
jm=dm3	066
ce=0
gr=1
il=0.1315

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Kabel elektroen.miedz.YKY 5x2,5
id=8040010	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=10.4

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2
id=8040053	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=62.4

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x10 mm2
id=8040055	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=46.8

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Pasta do lutowania ręcznego pal-1
id=1413100	3
jm=kg	033
ce=0
gr=1
il=0.36

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Końcówki kablowe k do zaprasowania cu25
id=7620999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=38

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Końcówki kablowe k do zaprasowania cu10
id=7620999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=20

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Końcówki kablowe k do zaprasowania cu6
id=7620999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=20

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Końcówki kablowe k do zaprasowania cu 4
id=7620999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=10

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Rura RVS 75
id=8000105	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=9

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Przewody YDY 5x4
id=7900003	3
jm=kg	033
ce=0
gr=1
il=20

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2
id=7950820	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=70

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 5x10mm2
id=7950821	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=60

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Wspornik korytka
id=8340799	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=40

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Korytko stal. ocynk. 300x60
id=8321899	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=120

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Szyna uziemiająca
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=6

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=R o b o c i z n a
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
gr=1
il=60.73

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=KAnał instal. PCV 140x55
id=7581499	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=104

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Rury winidurowe karbowane RVKL 21
id=7580999	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=52

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Przycisk PWP
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Przycisk PWPsiłowni
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Przycisk PWP UPS
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Odgałęźnik inst.n/t5x2,5mm2
id=7541000	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=102

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Puszki pt 60mm głębokie
id=7540499	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=170.34

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Puszki pt 5 krotna do kanału pcv
id=7540499	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=47.94

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Gniazda wtyczkowe pt podwójne 2x2P+Z 16A
id=7530399	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=79.56

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Gniazda wtyczkowe p/t 16A 230V IP 44
id=7530399	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=201.96

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Puszk apodłogowa + 4gniazda dedykowane + 4 RJ45
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Oprawy AW natynkowe 1 x3W
id=7304799	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=6

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Oprawa AW kierunkowa 1x3W z piktogramem
id=7304799	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=8

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Oprawa AW IP 65 do minusowych temperatur
id=7304799	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Oprawy downlight LED 22W
id=7304799	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=21

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Oprawy plafon LED IP 44 43W
id=7304799	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=7

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Oprawy LED 25 W z kloszem
id=7304799	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=36

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Oprawy AW do stropów gk 1 x3W
id=7304799	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=16

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Oprawa LED 27 W 600x600
id=7302623	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=10

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Oprawa LED 35 W 600x600
id=7302623	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=61

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Oprawa LED 35 W z kloszem opal. 600x600
id=7302623	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=41

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=Podnośnik mont.PHM na sam.(2)
id=39912	3
jm=m-g	148
ce=0
gr=1
il=4.77

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Wysięgniki rurowe 0,5 m do oprawy zewn.
id=7341399	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=3

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Lampa zewn. LED 143 W
id=7331399	3
jm=kpl	090
ce=0
gr=1
il=3

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne 1 bieg. pt
id=7519999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=17.34

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne świecznik. pt
id=7519999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=20.4

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Przyciski klawisz.,światło,6a,250v
id=7520599	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=5.1

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Czujka ruchu i obecności
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=27

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2
id=7950806	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=956

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2
id=7950807	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=1248

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2
id=7951007	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=208

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2
id=7951008	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=416

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=PrzewodyHDGS 5x1,5 PH90
id=7959999	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=78

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=PrzewodyHDGS 3x2,5 PH90
id=7959999	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=26

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Uchwyty + 2 x kolek atest CNBOP
id=7599999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=351

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Przewody YnTKSy 1x4x0,8
id=7959999	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=36.4

[RMS ZEST 87]
ty=R
na=Monter telekom.urządzeń stacyjny
id=313	3
jm=r-g	149
ce=0
gr=1
il=21.00045

[RMS ZEST 88]
ty=R
na=Monter telekom.urządzeń stacyjny
id=314	3
jm=r-g	149
ce=0
gr=1
il=4.966

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Śruby i kołki kotwiące
id=8321799	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=14

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Centrala oddymiania / wg projektu/
id=0000001	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 91]
ty=R
na=Monter telekom.urządzeń stacyjny
id=312	3
jm=r-g	149
ce=0
gr=1
il=3.3616

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=czujka optyczna dymu z gniazdem
id=0000002	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=4

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=przycisk ROP
id=0000003	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=5

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Szafa krosowa z UPS + bateria akumulatorów / wg projektu/
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Wspornik korytka na dachu
id=8340799	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Korytko stal. ocynk. 50 z pokrywą
id=8321899	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza paneli do dachu /komplet dla całosci paneli/
id=8340799	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Wyłacznik stringowy wg projektu
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Iwerter 12kVA wg projektu
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Rozdzielnia R-AC-1 wg projektu
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Rozdzielnia R-DC-1 wg projektu
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Przewody solarne PV1000 6mm2
id=7999999	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=208

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Zestaw złacza + pin
id=7620999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=54

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Panel fotowotaiczny 460W wg projektu
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=Elektromonter linii i urz.elektr
id=074	3
jm=r-g	149
ce=0
gr=1
il=128.4

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Rura DVK 50
id=5631299	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=5.2

[RMS ZEST 107]
ty=S
na=Spawarka elektr.transfor.500A
id=72121	3
jm=m-g	148
ce=0
gr=1
il=31.796

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Wsporniki dachowe
id=7590499	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=15.15

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Złączka ocynk.odgałęźna uniwer.K-411
id=7590730	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=10

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana 30x4
id=1120099	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=109.2

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Wsporniki ścienne do bednarki
id=7590599	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=40.4

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Pręty stalowe ocynkowane 8mm
id=1101099	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=46.8

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Złącza kontrolne
id=7590799	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=5

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Rury odgromowe 14x20
id=7571199	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=31.2

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Skrzynka złącza probierczego
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=5

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Przewody LYżz 4mm2
id=7999999	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=26

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Przewody LYżz 10mm2
id=7999999	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=26

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Przewody Lyżz 25mm2
id=7999999	3
jm=m	040
ce=0
gr=1
il=52

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Szafa krosowa +siłowniaprostownikowa i inwerterowa + bateria akumulatorów / wg projektu/+ ruzrch i szkolenie
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Elektroniczny regulator mocy 5 kVA
id=7052999	3
jm=szt.	020
ce=0
gr=1
il=1

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
nc=1

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnice
crs=0
wa=0
kn=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0401-0800
na=Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów, do 4 otworów mocujących, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.2196	0	0.2196
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=4	0	4
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=4	0	4
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0401 0330-0700
na=Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie cementowo  wapiennej, głębokość wnęk do 1 cegły
ob=3
jm=m2	050
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3

[RMS 4]
nz=7.97	0	7.97
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0700
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża
ob=7
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7

[RMS 1]
nz=0.2387	0	0.2387
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-1000
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowegopodłoża
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=1.2605	0	1.2605
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0300
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.7926	0	0.7926
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0900
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.5348	0	0.5348
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0900
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.5348	0	0.5348
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0800
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.3247	0	0.3247
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0800
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.3247	0	0.3247
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0800
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.3247	0	0.3247
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0300
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.7926	0	0.7926
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0300
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.7926	0	0.7926
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0300
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.7926	0	0.7926
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0300
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.7926	0	0.7926
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne
crs=0
wa=0
kn=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0805-0100
na=Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle,głębokość do 80 cm,średnica do 20 mm
ob=130
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130

[RMS 1]
nz=0.1512	0	0.1512
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0809-0100
na=Osadzenie w podłożu kołków rozporowych plastikowych w gotowych ślepych otworach.montaż na ścianach lub stropach
ob=130
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130

[RMS 1]
nz=0.0084	0	0.0084
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0008-0400
na=Montaż na ścianach i stropach instalacji elektrycznych w listwach ściennych z pcw - korytek,mocowanie przez przykręcanie do podłoża ceglanego (z.nr 6/94)
ob=100
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100

[RMS 50]
nz=0.442	0	0.442
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=2.7	0	2.7
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0705-0800
na=Montaż korytek typu "u575" szerokości 200 mm,przykręcanie do gotowych otworów
ob=120
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120

[RMS 5]
nz=0.189	0	0.189
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0701-0200
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 1 kg,przykręcanych.montaż na ścianach,2 mocowania
ob=40
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40

[RMS 5]
nz=0.0976	0	0.0976
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1003-0600
na=Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 25 mm
ob=100
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100

[RMS 1]
nz=0.3938	0	0.3938
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0201 0701-0201
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III.
ob=20
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 4]
nz=0.7448	0	0.7448
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0201 0704-0202
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III.
ob=20
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 4]
nz=0.4118	0	0.4118
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0301-0100
na=Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu kablowego o szrokosci do 0,4m
ob=40
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40

[RMS 1]
nz=0.0126	0	0.0126
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.056	0	0.056
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.008	0	0.008
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0303-0100
na=Układanie rur ochronnych z pcw o średnicy do 75,0 mm w wykopie .
ob=5
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5

[RMS 1]
nz=0.1282	0	0.1282
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0039	0	0.0039
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.0055	0	0.0055
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0211-0100
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami, łączny przekrój żył do 6 cu,12 al mm2
ob=800
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=800	1	800

[RMS 5]
nz=0.0693	0	0.0693
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0211-0200
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej n.t. układane na przygotowanym podłożu,mocowane paskami lub klamerkami.łącznyprzekrój żył do 12 cu,20 al mm2
ob=900
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=900	1	900

[RMS 5]
nz=0.0756	0	0.0756
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0212-0200
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, łączny przekrój żył do 12 cu,20 al mm2
ob=300
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300

[RMS 5]
nz=0.0457	0	0.0457
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0212-0100
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, łączny przekrój żył do 6 cu,12 al mm2
ob=150
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150

[RMS 5]
nz=0.0405	0	0.0405
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0209-0500
na=Przewody kabelkowe płaskie typu ydyp-3x1,5 pt
ob=200
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200

[RMS 5]
nz=0.0609	0	0.0609
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0209-0500
na=Przewody kabelkowe płaskie typu ydyp-3x2,5 pt
ob=400
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400

[RMS 5]
nz=0.0609	0	0.0609
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0812-0100
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 2,5 mm2
ob=225
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225

[RMS 5]
nz=0.0157	0	0.0157
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0103-0200
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną
ob=5
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5

[RMS 1]
nz=0.0646	0	0.0646
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.011	0	0.011
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0055	0	0.0055
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0005	0	0.0005
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.42	0	0.42
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0003	0	0.0003
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.1	0	0.1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0067	0	0.0067
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0103-0200
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną
ob=5
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5

[RMS 1]
nz=0.0646	0	0.0646
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.011	0	0.011
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0055	0	0.0055
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0005	0	0.0005
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.42	0	0.42
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0003	0	0.0003
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.1	0	0.1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0067	0	0.0067
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.0082	0	0.0082
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0044	0	0.0044
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0044	0	0.0044
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0044	0	0.0044
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0103-0100
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną
ob=20
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 1]
nz=0.0461	0	0.0461
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.009	0	0.009
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0053	0	0.0053
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0004	0	0.0004
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.42	0	0.42
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.1	0	0.1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0067	0	0.0067
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0117-0100
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach , budowlach lub na estakadach bez mocowania
ob=60
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60

[RMS 1]
nz=0.089	0	0.089
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.005	0	0.005
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0003	0	0.0003
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.0007	0	0.0007
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0067	0	0.0067
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0117-0200
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach , budowlach lub na estakadach bez mocowania
ob=20
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 1]
nz=0.1174	0	0.1174
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.007	0	0.007
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0005	0	0.0005
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0004	0	0.0004
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.0008	0	0.0008
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0067	0	0.0067
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0044	0	0.0044
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.0044	0	0.0044
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0044	0	0.0044
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0103-0100
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną
ob=10
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10

[RMS 1]
nz=0.0461	0	0.0461
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.009	0	0.009
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0053	0	0.0053
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0004	0	0.0004
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.42	0	0.42
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.1	0	0.1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0067	0	0.0067
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0117-0100
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach , budowlach lub na estakadach bez mocowania
ob=60
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60

[RMS 1]
nz=0.089	0	0.089
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.005	0	0.005
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0003	0	0.0003
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.0007	0	0.0007
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0067	0	0.0067
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0117-0100
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach , budowlach lub na estakadach bez mocowania
ob=45
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45

[RMS 1]
nz=0.089	0	0.089
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.005	0	0.005
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0003	0	0.0003
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.0007	0	0.0007
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.0067	0	0.0067
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0604-0600
na=Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kv.zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 25 mm2
ob=2
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2

[RMS 5]
nz=1.28	0	1.28
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.2	0	0.2
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.3	0	0.3
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.02	0	0.02
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=4	0	4
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0604-0600
na=Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kv.zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 25 mm2
ob=6
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6

[RMS 5]
nz=1.28	0	1.28
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.2	0	0.2
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.3	0	0.3
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.02	0	0.02
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=5	0	5
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0604-0600
na=Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kv.zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 10 mm2
ob=4
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4

[RMS 5]
nz=1.28	0	1.28
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.2	0	0.2
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.3	0	0.3
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.02	0	0.02
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=5	0	5
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0604-0600
na=Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kv.zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 6 mm2
ob=4
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4

[RMS 5]
nz=1.28	0	1.28
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.2	0	0.2
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.3	0	0.3
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.02	0	0.02
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=5	0	5
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0604-0600
na=Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami miedzianymi na napięcie do 1 kv.zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 4 mm2
ob=2
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2

[RMS 5]
nz=1.28	0	1.28
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.2	0	0.2
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.3	0	0.3
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.05	0	0.05
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.02	0	0.02
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=5	0	5
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1003-2400
na=Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 80 mm
ob=3
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3

[RMS 1]
nz=1.9919	0	1.9919
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1003-2400
na=Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 80 mm
ob=3
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3

[RMS 1]
nz=1.9919	0	1.9919
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=3	0	3
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0212-0300
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, łączny przekrój żył do 24 cu,40 al mm2
ob=20
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 5]
nz=0.0554	0	0.0554
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0212-0300
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, łączny przekrój żył do 24 cu,40 al mm2
ob=70
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70

[RMS 5]
nz=0.0554	0	0.0554
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0212-0300
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, łączny przekrój żył do 24 cu,40 al mm2
ob=60
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60

[RMS 5]
nz=0.0554	0	0.0554
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0812-0400
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 16 mm2
ob=20
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 5]
nz=0.0262	0	0.0262
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0812-0300
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 6 mm2
ob=20
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 5]
nz=0.0231	0	0.0231
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0812-0100
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 2,5 mm2
ob=250
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250

[RMS 5]
nz=0.0157	0	0.0157
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0812-0200
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 4 mm2
ob=10
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10

[RMS 5]
nz=0.0199	0	0.0199
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0401-0700
na=Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów, do 2 otworów mocujących, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe
ob=9
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9

[RMS 1]
nz=0.105	0	0.105
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=2	0	2
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0402-0100
na=Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, do 2 otworów mocujących
ob=6
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6

[RMS 5]
nz=0.1719	0	0.1719
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0109-0200
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 23 mm układane w ścianach gk
ob=50
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50

[RMS 5]
nz=0.0913	0	0.0913
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0402-0100
na=Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, do 2 otworów mocujących
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.1719	0	0.1719
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0402-0100
na=Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, do 2 otworów mocujących
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.1719	0	0.1719
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0402-0100
na=Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, do 2 otworów mocujących
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.1719	0	0.1719
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0306-0400
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzywa sztucznego natynkowo-wtynkowych do 2,5 mm2 przykręcanych,4 wyloty,przekrój przewodu do 2,5 mm2,kabelkowy
ob=100
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100

[RMS 1]
nz=0.042	0	0.042
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.2594	0	0.2594
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0301-2300
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny.mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej.ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle
ob=255
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=255	1	255

[RMS 1]
nz=0.2521	0	0.2521
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0302-0100
na=Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o ilości wylotow 1,mocowane na gips-cement
ob=167
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=167	1	167

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0302-0100
na=Montaż na gotowym podłożu puszek do kanalu
ob=47
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0309-0300
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych  podwójnych w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
ob=78
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78

[RMS 1]
nz=0.1785	0	0.1785
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0309-0300
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych IP 44 w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
ob=10
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10

[RMS 1]
nz=0.1785	0	0.1785
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0309-0300
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 16A 230V w kanale PCV
ob=47
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47

[RMS 1]
nz=0.1785	0	0.1785
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0309-0300
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 16A 230V dedykowanych z kluczem  w kanale PCV
ob=141
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=141	1	141

[RMS 1]
nz=0.1785	0	0.1785
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0403-0100
na=Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, do 2 otworów mocujących-Puszk apodłogowa
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.2196	0	0.2196
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0502-0300
na=Przygotowanie podłoża z gipsu,gazobetonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane,mocowane na kołkach rozporowych plastikowych-2 mocowania
ob=56
jm=kpl	090
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56

[RMS 1]
nz=0.0573	0	0.0573
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=2	0	2
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych natynkowych ,przykręcanych,końcowych z podłączeniem
ob=6
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych  do stropów gkkońcowych z podłączeniem
ob=16
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw plafoniera LED 24 W natynkowych rzykręcanych,końcowych z podłączeniem
ob=2
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych kierunkowych  natynkowych ,przykręcanych,końcowych z podłączeniem
ob=8
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych IP 65  natynkowych ,przykręcanych,końcowych z podłączeniem
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw downlight LED 22 W ,końcowych z podłączeniem
ob=21
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw plafoniera LED 43 W natynkowych IP 44,przykręcanych,końcowych z podłączeniem
ob=3
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw plafoniera LED 24 W natynkowych rzykręcanych,końcowych z podłączeniem
ob=2
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0504-0300
na=Montaż na gotowym podłożu opraw plafoniera LED 24 W natynkowych rzykręcanych,końcowych z podłączeniem
ob=36
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36

[RMS 5]
nz=0.3151	0	0.3151
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1018-0200
na=Wycinanie otworów w płytach gk pod oprawy
ob=40
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0512-0100
na=Montaż na gotowym podłożu opraw LED  27W na podwieszanych sufitach,z podłączeniem
ob=10
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10

[RMS 5]
nz=0.6589	0	0.6589
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0512-0100
na=Montaż na gotowym podłożu opraw LED 35W na podwieszanych sufitach,z podłączeniem
ob=61
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61

[RMS 5]
nz=0.6589	0	0.6589
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0512-0100
na=Montaż na gotowym podłożu opraw LED 35W z kloszem opal na podwieszanych sufitach,z podłączeniem
ob=17
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17

[RMS 5]
nz=0.6589	0	0.6589
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0512-0100
na=Montaż na gotowym podłożu opraw LED 11W z liniowa na podwieszanych sufitach,z podłączeniem
ob=24
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24

[RMS 5]
nz=0.6589	0	0.6589
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 1002-0500
na=Montaż wysięgników rurowych opraw na ścianie
ob=3
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3

[RMS 1]
nz=2.03	0	2.03
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.11	0	0.11
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1.06	0	1.06
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 1005-0600
na=Montaż opraw zewn. na wysięgniku
ob=3
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.51	0	0.51
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.07	0	0.07
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.53	0	0.53
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0307-0200
na=Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej
ob=17
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17

[RMS 1]
nz=0.1575	0	0.1575
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0307-0300
na=Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej
ob=20
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 1]
nz=0.189	0	0.189
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0307-0201
na=Montaż na gotowym podłożu przycisków światło instalacyjnych podtynkowych z podłączeniem
ob=5
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5

[RMS 1]
nz=0.1575	0	0.1575
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1.02	0	1.02
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0401-0700
na=Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów, do 2 otworów mocujących, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe
ob=27
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27

[RMS 1]
nz=0.105	0	0.105
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=2	0	2
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0403-0100
na=Mocowanie czujek ruchu
ob=27
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27

[RMS 5]
nz=0.2196	0	0.2196
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0201-0200
na=Montaż uchwytów pod przewody atest CNBOP
ob=90
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90

[RMS 1]
nz=0.1474	0	0.1474
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1531	0	0.1531
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=2.7	0	2.7
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0211-0100
na=Przewody HDGS 5x1,5 na uchwytach
ob=75
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75

[RMS 5]
nz=0.0693	0	0.0693
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0211-0100
na=Przewody HDGS 3x2,5 na uchwytach
ob=15
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15

[RMS 5]
nz=0.0693	0	0.0693
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-1200
na=Montaż UPS i baterii akumul.
ob=1
jm=kpl	090
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=3.6576	0	3.6576
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja oddymiania
crs=0
wa=0
kn=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0201-0200
na=Montaż uchwytów pod przewody atest CNBOP
ob=40
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40

[RMS 1]
nz=0.1474	0	0.1474
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1531	0	0.1531
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=2.7	0	2.7
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0211-0100
na=Przewody HDGS 3x2,5 na uchwytach
ob=10
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10

[RMS 5]
nz=0.0693	0	0.0693
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0211-0100
na=Przewody YnTKSY 1x4x0,8
ob=35
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35

[RMS 5]
nz=0.0693	0	0.0693
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0506 1601-0200
na=Zainstalowanie centralki oddymiania
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 87]
nz=11.49	0	11.49
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=5.2	0	5.2
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=4	0	4
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0506 1605-1000
na=Instalowanie podstaw gniazd do czujek + czujka dymu
ob=4
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4

[RMS 91]
nz=0.88	0	0.88
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0506 1609-0300
na=Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru przycisków w wykonaniu zwykłym
ob=5
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5

[RMS 87]
nz=2.1	0	2.1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=2	0	2
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0813-0100
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 2,5 mm2
ob=10
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10

[RMS 5]
nz=0.0199	0	0.0199
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=SIłownie
crs=0
wa=0
kn=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-1200
na=Montaż szafy krosowej + siłownia prostownikowa+ inwerotrowa i baterii akumul.
ob=1
jm=kpl	090
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=3.6576	0	3.6576
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja fotowoltaiczna
crs=0
wa=0
kn=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0701-0200
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych paneli
ob=1
jm=kpl	090
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.0976	0	0.0976
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0701-0100
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych korytka
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.0735	0	0.0735
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0705-0700
na=Montaż korytek 50 z pokrywą na dachu
ob=1
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.1575	0	0.1575
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0403-0800
na=Mocowanie paneli fotowoltaicznych
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.6876	0	0.6876
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0403-0500
na=Montaż wyłącznik astringowego na dachu
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.3629	0	0.3629
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0800
na=Montaż inwertera /wraz z zaprogramowaniem i rozruchem/
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.3247	0	0.3247
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0700
na=Montaż rozdzielni RAC
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.2387	0	0.2387
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0700
na=Montaż rozdzielni RDC
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.2387	0	0.2387
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0206-0200
na=Przewody solarne  w gotowych korytkach
ob=200
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200

[RMS 5]
nz=0.0178	0	0.0178
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0510 0602-0100
na=Obróbka na sucho kabli solarnych wraz z podłaczeniem
ob=54
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54

[RMS 5]
nz=0.35	0	0.35
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Pomiary
crs=0
wa=0
kn=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1202-0100
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1
ob=85
jm=pomiar	108
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85

[RMS 5]
nz=0.65	0	0.65
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.65	0	0.65
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1202-0200
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3
ob=7
jm=pomiar	108
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7

[RMS 5]
nz=0.88	0	0.88
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.88	0	0.88
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1203-0100
na=Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4
ob=8
jm=odc.	101
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8

[RMS 5]
nz=0.9	0	0.9
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.9	0	0.9
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1203-0200
na=Badanie linii o kablu sterowniczym o ilości żył do 4
ob=1
jm=odc.	101
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.61	0	0.61
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.61	0	0.61
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1205-0300
na=Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy
ob=1
jm=pomiar	108
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.63	0	0.63
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.63	0	0.63
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1205-0400
na=Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny
ob=4
jm=pomiar	108
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4

[RMS 5]
nz=0.28	0	0.28
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.28	0	0.28
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1205-0100
na=Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy
ob=1
jm=pomiar	108
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.62	0	0.62
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.62	0	0.62
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1205-0500
na=Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy
ob=1
jm=pomiar	108
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 5]
nz=0.25	0	0.25
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.25	0	0.25
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1205-0600
na=Badanie skuteczności zerowania - pomiar następny
ob=404
jm=pomiar	108
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=404	1	404

[RMS 5]
nz=0.14	0	0.14
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.14	0	0.14
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	0005 1305-0100
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 50]
nz=0.33	0	0.33
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNNR	KNNR	0005 1305-0200
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - następna
ob=60
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60

[RMS 50]
nz=0.27	0	0.27
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Demmontaze
crs=0
wa=0
kn=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1122-0200
na=Demontaż gniazd wtyczkowych
ob=50
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50

[RMS 1]
nz=0.1785	0	0.1785
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1124-0100
na=Demontaż łączników instalacyjnych,
ob=30
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30

[RMS 1]
nz=0.1785	0	0.1785
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1129-0200
na=Demontaż rozdzielnic
ob=3
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3

[RMS 1]
nz=0.777	0	0.777
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0403 1134-0100
na=Demontaż opraw
ob=60
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60

[RMS 1]
nz=0.555	0	0.555
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0813-0200
na=Odłaczanie przewodów
ob=150
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150

[RMS 5]
nz=0.0231	0	0.0231
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze
crs=0
wa=0
kn=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0611-0200
na=Montaż uziomu powierzchniowego,głębokość wykopu do 0,6 m w gruncie kategorii III
ob=65
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65

[RMS 1]
nz=0.6985	0	0.6985
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0623	0	0.0623
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.3984	0	0.3984
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0602-1100
na=Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych
ob=40
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40

[RMS 5]
nz=0.2816	0	0.2816
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=1.01	0	1.01
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.1475	0	0.1475
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0604-0700
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na dachu stromym pokrytym blachą
ob=15
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15

[RMS 5]
nz=0.2824	0	0.2824
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.01	0	1.01
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0618-0100
na=Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych,krzyżowych
ob=10
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10

[RMS 5]
nz=0.1785	0	0.1785
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0619-0600
na=Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej,połączenie drut - płaskownik
ob=5
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5

[RMS 5]
nz=0.4485	0	0.4485
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1	0	1
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0112-0200
na=Rury odgromowe mm układane n.t. na podłożu różnym od betonu
ob=30
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30

[RMS 1]
nz=0.0189	0	0.0189
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1707	0	0.1707
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0100
na=Montaż skrzynek złącza probierczego
ob=5
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5

[RMS 1]
nz=0.3629	0	0.3629
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0606-0300
na=Montaż zwodów pionowych w rurkach
ob=30
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30

[RMS 5]
nz=0.3074	0	0.3074
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0206-0200
na=Przewody izolowane jednożyłowe 4,0 mm2,układane w gotowych korytkach
ob=25
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25

[RMS 5]
nz=0.0178	0	0.0178
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0206-0200
na=Przewody izolowane jednożyłowe 10,0 mm2,układane w gotowych korytkach
ob=25
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25

[RMS 5]
nz=0.0178	0	0.0178
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0206-0300
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 25,0 mm2,układane w gotowych korytkach
ob=50
jm=m	040
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50

[RMS 5]
nz=0.0241	0	0.0241
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=1.04	0	1.04
mn=1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0813-0200
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 4 mm2
ob=20
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20

[RMS 5]
nz=0.0231	0	0.0231
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0813-0400
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 16 mm2
ob=10
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10

[RMS 5]
nz=0.0336	0	0.0336
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0813-0400
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce,przekrój żył do 25 mm2
ob=4
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4

[RMS 5]
nz=0.0336	0	0.0336
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Regulator mocy
crs=0
wa=0
kn=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1
wm=1
ws=1

[POZYCJA]
pd=KNR	KNR	0508 0404-0900
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża- genarator statyczny mocy biernej 5kVA
ob=1
jm=szt.	020
op=0
kj=0
cj=0
nsn=Specyfikacja elektryczna

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1	
wm=1	
ws=1	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1

[RMS 1]
nz=0.5348	0	0.5348
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0286	0	0.0286
mn=1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1	0	1
mn=1
np=0
wa=0
wb=0
