**Opis przedmiotu zamówienia do postępowania pn.:   
„Wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres 48 miesięcy**

**ulotek dla Zamawiającego”**

1. Ulotki - kryteria jakości:

- ulotki: Ulotki dla pacjenta, Charakterystyki produktu leczniczego, Instrukcje stosowania.

- materiał:Papier offsetowy, gramatura całkowita 45g/m2 - taka sama dla całej dostawy

- długość, wysokość - dopuszczalne odchylenia + 1 mm

- wygląd zewnętrzny:

Nadruk - czysty, czytelny, trwały, bez defektów; kolorystyka zgodna z wymaganiami zawartymi w pliku w formacie pdf wysyłanym do Wykonawcy. Identyczny wygląd wszystkich dostarczonych ulotek.

Treść nadruku - zgodność z tekstem przesłanym w pliku w formacie pdf przez Zamawiającego

Wygląd zewnętrzny – zachowane kąty proste, brak zagnieceń, brak załamań, brak śladu zamoczeń, brak tłustych plam)

- druk w kolorystyce CMYK + PANTONE

- pakowanie po 25 lub 50 sztuk (zgodnie z przesłanymi w Zamówieniu przez Zamawiającego wymaganiami)

- ulotki umieszczone w opakowania zbiorcze z etykietą identyfikacyjną (pełna nazwa zamówionego produktu, ilość w całej dostawie, ilość w opakowaniu zbiorczym, numer Zamówienia POLATOM) oraz przyklejonym na opakowaniu przekreślonym wzorem ulotki

- prawidłowość zamykania (falcowania) – według wymogów Zamawiającego: złożenie A3 do A6 lub A4 do A6, na złożonej ulotce nazwa produktu na wierzchu, druk dwustronny. Stosowane formaty: A3 lub A4 (według wymogów Zamawiającego). Zszycie kilku kartek dwoma zszywkami na środku (po złożeniu czyta się jak książkę).

- do wykonania w trakcie przetargu będzie:

1 Charakterystyka produktu

1 Ulotka dla pacjenta.

1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 48 miesięcy  od daty  podpisania umowy, w systemie kolejnych zleceń wysyłanych do Wykonawcy na 14 dni kalendarzowych przed oczekiwanym terminem dostawy.
2. Wykonawca każdorazowo potwierdza przyjęcie zamówienia od Zamawiającego i informuje o planowanej dacie wysyłki (obydwa etapy mailem). Zamawiający każdorazowo będzie przesyłał zlecenia pocztą elektroniczną (plik w wersji pdf), zaś Wykonawca w ten sam sposób będzie potwierdzał otrzymanie zlecenia i przyjęcie go do realizacji  w wymaganym terminie.

Kryteria akceptacji dostawy: 5 dostawy niezgodne z którymkolwiek kryterium jakości z pkt 1. będą podstawą do rozwiązania umowy.

1. Możliwość zamówienia minimalnej ilości jednej pozycji w Zamówieniu – 100 sztuk.
2. Wykonawca będzie dostarczał zamawiane ulotki złożone wg wymagań Zamawiającego ujętych w Zamówieniu (przykładowe: z A3 do A6, z A4 do A6).
3. Wykonawca zapewnia, że ilość w dostawie jest zgodna z ilością zamówioną.
4. Wykonawca w trakcie produkcji będzie pobierał losowo próbki reprezentatywne towaru w ilości zgodnej z poniższą tabelą:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liczność partii N | Wielkość próby n |  |
|  |
|  |
| 2-8 | 2 |  |
| 9-15 | 3 |  |
| 16-25 | 5 |  |
| 26-50 | 8 |  |
| 51-90 | 13 |  |
| 91-150 | 20 |  |
| 151-280 | 32 |  |
| 281-500 | 50 |  |
| 501-1200 | 80 |  |
| 1201-3200 | 125 |  |
| 3201-10000 | 200 |  |
| 10001 - 35000 | 315 |  |
| 35001 -150000 | 500 |  |
| 150001-500000 | 800 |  |
| 500001- więcej | 1250 |  |

Próbki towaru będą wliczone do ilości na fakturze. Próbki będą pakowane w kopertę oznakowaną etykietą, na której będą umieszczone dane identyfikujące dostawę. Koperta z próbkami będzie umieszczona w kartonie zawierającym daną dostawę. Karton z próbkami musi być dodatkowo oznakowany.

1. Załączenie dokumentu potwierdzającego ilość i jakość każdej serii (świadectwo, certyfikat, atest itp.)
2. Do oferty Wykonawca jest zobowiązany załączyć wykonane próbki do wzorów graficznych Zamawiającego ujętych w postępowaniu przetargowym wraz z dokumentem takim jak: świadectwo, certyfikat, atest itp. (dokument dołączony do próbek ma być tożsamy z dokumentem, który będzie dostarczany wraz z każdą dostawą). Wykonawca dostarczy próbki w ilości 5 szt. każdego wzoru do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, próbki będą wykonane na koszt Wykonawcy.
3. Nazewnictwo zastosowane w fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w wypełnionym przez Wykonawcę Formularzu cenowym.
4. **Wykonawca spełnia warunki norm ISO 9001 i ISO 14001**
5. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu zleceń dla firm farmaceutycznych.
6. **Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie auditu w miejscu wytwarzania w zakresie poprawności wykonania ulotek po uprzednim pisemnym (również pocztą elektroniczną) zawiadomieniu Wykonawcy.**
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 48 miesięcy od daty podpisania umowy.

**OCENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ BĘDZIE PODLEGAĆ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Wymagania** | **Metoda oceny** |
| Certyfikat/ świadectwo/ atest itp. wraz z wynikami, oceną parametrów | Minimum informacji, które muszą znaleźć się na dokumencie:  - ilość w dostawie  - nazwa i kod wyrobu  - numer zlecenia POLATOM  - typ wyrobu: ulotka/ charakterystyka/ instrukcja  - data produkcji  - wygląd zewnętrzny (brak uszkodzeń mechanicznych – przedarć, zgnieceń, załamań, śladów zamoczeń, pleśni, tłustych plam; brzegi równo wycięte, bez przedarć, strzępień, wykrój jednoczęściowy)  - gramatura całkowita 45 g/m2  - wymiary (tolerancja ± 1 mm)  - nadruk (tekst, układ graficzny)  - kolorystyka  - prawidłowość złożenia  - pakowanie i identyfikacja (ulotki układane w opakowaniach zbiorczych zabezpieczonych przed otwarciem taśmą samoprzylepną – sztywne przekładki międzywarstwowe, opakowanie zbiorcze oznakowane etykietą identyfikacyjną oraz przekreślonym wzorem ulotki) | Metoda wizualna: oceniona będzie obecność wszystkich parametrów na dokumencie wraz z wynikami (dopuszcza się ocenę: zgodny/ niezgodny) |
| **Certyfikaty** | ISO 9001 oraz ISO 14001 |  |
| Wygląd zewnętrzny | brak uszkodzeń mechanicznych – przedarć, zgnieceń, załamań, śladów zamoczeń, pleśni, tłustych plam;  brzegi równo wycięte, bez przedarć, strzępień, wykrój jednoczęściowy | Metoda wizualna |
| Gramatura całkowita | 45 g/m2 | Na podstawie dołączonego certyfikatu |
| Wymiary | Zgodność ze wzorem; tolerancja ±1 mm | Sprawdzenie za pomocą przymiaru kreskowego półsztywnego |
| Nadruk (tekst, układ graficzny) | Zgodność ze wzorem | Kontrola za pomocą programu do sprawdzania treści nadruku lub metoda wizualna |
| Kolorystyka | Zgodność ze wzorem | Metoda wizualna |
| Prawidłowość złożenia | Zgodnie z zamówieniem | Metoda wizualna |