**Załącznik nr 1C do SWZ - Pakiet nr 3**

**(złożyć z ofertą, brak złożenia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 pkt 5 ustawy pzp, z uwagi na konieczność podania cen jednostkowych, których suma stanowi całkowitą cenę brutto zamówienia, dokument nie podlega uzupełnieniu)**

**PAKIET NR 3**

**(WADIUM: 3000 zł)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość/ j.m** | **Cena jedn. netto** | **Cena jedn. brutto** | **Stawka podatku VAT (w %)** | **Wartość netto zamówienia** | **Wartość brutto zamówienia** |
| **1.** | **Drukarka biurowa A4– monochromatyczna** | **21 szt.** |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Drukarka biurowa A4– kolorowa** | **2 szt.** |  |  |  |  |  |
| **3..** | **Urządzenie wielofunkcyjne A4 – monochromatyczna –** | **13 szt.** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Urządzenie wielofunkcyjne A4 – kolorowa** | **5 szt.** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Urządzenie wielofunkcyjne A3/ A4– kolorowa** | **2 szt** |  |  |  |  |  |
| **6.** | Drukarka termiczna kodów kreskowych | **5 szt** |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  | **Całkowita cena brutto:……………………………….** |

**Tabela nr 1 : formularz asortymentowo – cenowy**

**Kwota ……………. zł netto**

**Słownie: ………………………..**

**Stawka podatku VAT ……….. %**

**Całkowita Cena ……………… zł brutto**

**Słownie:………………………….**

**\*Całkowita cena brutto musi być zgodna z formularzem ofertowym**

**Wymagania ogólne dotyczące zamawianych urządzeń. – PAKIET NR 3**

1. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe nie **starsze niż z roku 2023.**
2. W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanego systemu muszą być dostępne (dostarczane przez producenta) w dacie złożenia oferty i nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
3. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
4. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
5. Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim.
6. Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności dostawy bezpośrednio u polskiego przedstawiciela producenta w szczególności ważności i zakresu uprawnień licencyjnych oraz gwarancyjnych
8. Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może naruszać majątkowych praw autorskich osób trzecich.
9. Wszystkie urządzenia muszą być wykonane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz być dopuszczone do obrotu (posiadać znakowanie CE produktu)
10. Wszystkie urządzenia, jeśli nie podano inaczej, muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230 V ± 10% , 50 Hz.
11. Zamawiający może zażądać przed dostawą dokumentu zawierającego listę numerów seryjnych dostarczanego sprzętu w celu weryfikacji spełnienia warunków gwarancyjnych

|  |  |
| --- | --- |
| Drukarka biurowa A4– monochromatyczna – szt. 21 | |
| **Nazwa producenta:** | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Typ produktu, model:** | **………………………….. (wypełnić)** |
| **Rok produkcji** | **…………………………….(wypełnić)** |
| **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| Technologia druku | Laserowa |
| Rodzaj druku | Monochromatyczny |
| Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |
| Format wydruku | A4 |
| Prędkość druku | 45 stron A4 na minutę |
| Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie 5,5 sekund |
| Obciążalność miesięczna | 150 000 stron A4 w miesiącu. |
| Pamięć RAM zainstalowana | 512 MB |
| Emulacje | PCL 6, PCL 5e, PostScript3 |
| Interfejsy | USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT |
| Wyświetlacz | LCD oraz klawiatura alfanumeryczna |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7/8/10 |
| Podajniki papieru | 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 500 arkuszy A4 80 g/m2 każdy (łącznie 1000 arkuszy A4 80 g/m2).  1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4 80 g/m2. |
| Odbiornik papieru | Na min. 250 arkuszy A4 80 g/m2 |
| Technologia | Rozdzielność bębna i tonera |
| Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| Procesor | Min. 1000 MHz |
| Obsługiwana gramatura | Min. 60 – 220 g/m2 |
| Waga | Max. 15 kg |
| Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki  ( dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | Drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 6 000 wydruków. Dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 12 000 wydruków. Bębny pozwalające na wydrukowanie min. 300 000 wydruków. |
| Materiały eksploatacyjne | Tonery i bębny muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek. |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | Max. 390 x 420 x 310 mm |
| Poziom hałasu podczas drukowania | Max. 55 dB |
| Pobór mocy podczas drukowania | Max. 610 W |

|  |  |
| --- | --- |
| Drukarka biurowa A4– kolorowa – szt. 2 | |
| **Nazwa producenta:** | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Typ produktu, model:** | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Rok produkcji** | **…………………………….(wypełnić)** |
| **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| Technologia druku | Laserowa |
| Rodzaj druku | Kolorowy |
| Rozdzielczość | 1200 x 1200 dpi |
| Format wydruku | A4 |
| Prędkość druku | 45 stron A4/minutę |
| Obciążalność miesięczna | 100 000 stron A4 w miesiącu. |
| Pamięć RAM zainstalowana | 1024 MB |
| Emulacje | PCL 6, PCL 5c, PostScript3 |
| Interfejsy | USB 2.0, Gigabit Ethernet |
| Podajniki papieru | Max. 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 500 arkuszy A4,  Max. 1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4. |
| Odbiornik papieru | Minimum 500 kartek |
| Gramatura | 60-220 g/m2 |
| Pobór mocy w czasie drukowanie | Max. 595 W |
| Wymiary szer. x gł. x wys. | Max. 395 x 535 x 460 mm |
| Procesor | Min. 1 GHz |
| Technologia | Rozdzielność bębna i tonera |
| Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki  ( dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | Toner startowy na min. 8000 wydruków czarnych oraz tonery startowe na min. 6000 wydruków cyan, magenta i yellow. Dodatkowo drukarka powinna obsługiwać tonery normalne o wydajności min. 18000 wydruków czarnych oraz min. 12000 wydruków kolorowych.  Bębny pozwalające na wydrukowanie min. 200 000 wydruków. |
| Wydruk dwustronny | Automatyczny |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne A4 – monochromatyczna – szt. 13 | | |
| **Nazwa producenta:** | | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Typ produktu, model:** | | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Rok produkcji** | | **…………………………….(wypełnić)** |
| **LP** | **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| 1 | Technologia druku | technologia laserowa |
| 2 | Funkcje standardowe | kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy, faks |
| 3 | Format oryginału | A4 |
| 4 | Format kopii | A4, A5 i A6 |
| 5 | Prędkość druku | Min. 45 stron A4/min. |
| 6 | Obsługiwane rozdzielczości drukowania | Min. 600 x 600 dpi i 1200 x 1200 dpi |
| 7 | Czas wydruku pierwszej strony | Maks. 6 sek. |
| 8 | Czas nagrzewania | Maks. 20 sek. |
| 9 | Kopiowanie wielokrotne | 1- 999 kopii |
| 10 | Pamięć RAM | min. 1 GB (możliwość rozbudowy do min. 3 GB) |
| 11 | Procesor | 1,4 GHz |
|  | Zoom | 25-400% |
| 12 | Panel operatora | wyposażony co najmniej w wyświetlacz LCD,  opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim |
| 13 | Dupleks | automatyczny, w standardzie |
| 14 | Podajnik dokumentów | automatyczny, dwustronny, na min. 75 ark. (80 g/m2), w standardzie |
| 15 | Podajniki papieru | min. 1 kaseta na 500 ark. A5-A4 (80 g/m2), 60-120 g/m2 ;  taca uniwersalna na min. 100 ark. A6-A4 (80 g/m2), 60-220 g/m2 |
| 16 | Funkcja druku sieciowego | w standardzie |
| 17 | Emulacje | PCL 6, PostScript 3 |
| 18 | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, USB dla pamięci przenośnej, dla karty pamięci typu SD/SDHC |
| 19 | Funkcja skanowania sieciowego | w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe |
| 20 | Funkcje skanowania | skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN (lokalnie i sieciowo), skanowanie WSD, do pamięci przenośnej USB |
| 21 | Obsługiwane rozdzielczości skanowania | Min. 300 dpi i 600 dpi |
| 22 | Prędkość skanowania | W trybie mono: min. 60 obrazów/min. (A4, 300 dpi, jednostronnie),  W trybie kolorowym: min. 40 obrazów/ min. (A4, 300 dpi, jednostronnie) |
| 23 | Typy plików | PDF, PDF kompresowany, PDF szyfrowany, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS |
| 24 | Funkcja faksu | Wymagany wewnętrzny, zintegrowany faks analogowy zapewniający wysyłanie i odbiór dokumentów papierowych przy pomocy linii telefonicznej |
| 25 | Możliwość rozbudowy | Podajniki papieru o pojemności łącznej min. 2000 ark. formatu A4, 80 g/m2;  Karta sieciowa Wireless LAN (2,4 i 5 GHz)  Dysk HDD lub SSD o pojemności min. 500 GB |
| 26 | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe  (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | **Tonery** - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 6 000 stron A4 przy pokryciu.  **Bębny** – właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 300 000 stron A4. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne A4 – kolorowa – szt. 5 | | |
| **Nazwa producenta:** | | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Typ produktu, model:** | | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Rok produkcji** | | **…………………………… (wypełnić)** |
| **LP** | **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| 1 | Funkcje standardowe | kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy,  możliwość instalacji w urządzeniu dodatkowych aplikacji |
| 2 | Technologia druku | laserowa czterobębnowa |
| 3 | Format oryginału | A4 |
| 4 | Format kopii | A4-A6 |
| 5 | Prędkość druku | Min. 35/35 stron A4 czarno-białych/kolorowych na minutę. |
| 6 | Obsługiwane rozdzielczości drukowania | 600x600 dpi, 1200x1200 dpi |
| 7 | Czas wydruku pierwszej strony kolorowej | maks. 7 sek. |
| 8 | Czas nagrzewania | maks. 30 sek. od włączenia zasilania |
| 9 | Kopiowanie wielokrotne | 1- 999 kopii |
| 10 | Pamięć RAM | min. 1,5 GB (możliwość rozbudowy do min. 3 GB) |
| 11 | Zoom | 25-400% |
| 12 | Panel operatora | Panel wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD (min. 7-calowy), opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim, panel z płynnie regulowanym nachyleniem |
| 13 | Dupleks | w standardzie |
| 14 | Podajnik dokumentów | automatyczny – dwustronny jednoprzebiegowy na min. 100 ark. |
| 15 | Podajniki papieru | min. 1 kaseta na 250 ark. A5-A4, 60-160 g/m2;  min. 1 taca uniwersalna na 100 ark. A6-A4, 60-220 g/m2; |
| 16 | Taca odbiorcza | min. 250 arkuszy (A4, 80 g/m2), wyposażona w czujnik przepełnienia |
| 17 | Funkcja druku sieciowego | w standardzie |
| 18 | Emulacje | PCL 6, PostScript 3 |
| 19 | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, USB dla pamięci przenośnej, gniazdo pamięci typu SD/SDHC®; |
| 20 | Funkcja skanowania sieciowego | w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe |
| 21 | Funkcje skanowania | Standardowo: skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN sieciowy, WSD, do pamięci przenośnej USB; **Opcjonalnie**: skanowanie do skrzynek użytkowników na dysku HDD lub SSD |
| 22 | Rozdzielczość skanowania | 600 dpi |
| 23 | Prędkość skanowania kolorowego | min. 40 obr./min., (300 dpi/A4) |
| 24 | Typy plików | PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF skompresowany, JPEG, TIFF, XPS,  Opcjonalnie: PDF przeszukiwalny, docx, xlsx, pptx |
| 25 | Wymagania dodatkowe | Urządzenie wyposażone w funkcję zgłaszania usterek bezpośrednio na panelu dotykowym urządzenia |
| 26 | Możliwość rozbudowy | * Podajniki papieru o pojemności łącznej min. 1500 arkuszy formatu A4, 80 g/m2; * Interfejs Direct WiFi * Dysk HDD lub SSD o pojemności min. 500 GB |
| 27 | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe  (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | Toner - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 2 000 stron kolorowych A4.  Bęben - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych A4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne A3/ A4– kolorowa – szt. 2 | | |
| **Nazwa producenta:** | | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Typ produktu, model:** | | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Rok produkcji** | | **……………………………. (wypełnić)** |
| **LP** | **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| 1 | Technologia druku | technologia laserowa, czterobębnowa |
| 2 | Format oryginału i kopii | A6-A3 |
| 3 | Prędkość drukowania | Min. 25 stron A4 / min. w kolorze i mono, (również dwustronnie) |
| 4 | Obsługiwane rozdzielczości drukowania | 600 x 600 dpi oraz 1200x1200 dpi |
| 5 | Czas wydruku pierwszej strony | kolorowej maks. 10 sek., czarno-białej maks. 7 sek. |
| 6 | Czas nagrzewania | maks. 20 sek. od włączenia zasilania |
| 7 | Kopiowanie wielokrotne | od 1 do 9999 kopii |
| 8 | Pamięć RAM | min. 4 GB |
| 19 | Dysk SSD lub HDD | min. 32 GB |
| 10 | Zoom | 25-400% |
| 11 | Panel operatora | Panel operatora wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, o przekątnej min. 10 cali, w języku polskim. Panel z płynna regulacją kąta nachylenia. |
| 12 | Dupleks | automatyczny, obsługa papieru 80-250 g/m2 |
| 13 | Podajnik dokumentów | Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy, pojemność tacy podającej min. 320 ark. (A4, 80 g/m2) |
| 14 | Podajniki papieru | * podajnik automatyczny min. 2 x 500 ark. (80 g/m2), obsługa papieru 60-300 g/m2 (w tym min. jeden obsługujący papier formatu A3); * taca boczna na min. 150 ark. (A4, 80 g/m2), obsługa papieru A6-A3, 60-300 g/m2 |
| 15 | Odbiór wydruków i kopii | Taca odbiorcza na min. 500 arkuszy (80 g/m2) |
| 16 | Podstawa mobilna | Dedykowana, metalowa podstawa producenta urządzenia z katalogu dostępnych fabrycznie opcji, zamykana, na kółkach. Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do obudowy urządzenia. |
| 17 | Język opisu strony | PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza się emulacje) |
| 18 | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mb |
| 19 | Funkcje skanowania | skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN (sieciowy), do pamięci przenośnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentów |
| 20 | Rozdzielczość skanowania | 600 dpi |
| 21 | Prędkość skanowania kolorowego | min. 80 str. / min. (A4, 300 dpi) |
| 22 | Typy plików | PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany, JPEG, TIFF, XPS,  Opcjonalnie: PDF przeszukiwalny, docx, xlsx, pptx |
| 23 | Wymagania dodatkowe |  |
| 24 | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie z urządzeniem) | **Tonery:** w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 10 000 stron kolorowych A4 (przy 5% pokryciu)  **Bębny:** w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 200 000 stron kolorowych A4. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. |
| 25 | Możliwość rozbudowy | * Dodatkowe podajniki papieru o pojemności łącznej wynoszącej min. 6000 ark. (A4, 80 g/m2) * Standardowy faks klasy Super G3 * Finiszer zszywający, min. 1 taca odbiorcza o pojemności min. 4.000 ark. (A4, 80 g/m2), |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Drukarka termiczna kodów kreskowych – szt. 5 | | |
| **Nazwa producenta:** | | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Typ produktu, model:** | | **……………………………. (wypełnić)** |
| **Rok produkcji** | | **……………………………. (wypełnić)** |
| 1 | Rodzaj druku | Termiczny |
| 2 | **Rozdzielczość drukowania** | Min. 203 Dpi |
| 3 | **Prędkość drukowania** | Min.152 mm/na sekundę |
| 4 | **szerokość druku** | Max. 104 mm |
| 5 | **długość druku** | Max. 991 mm |
| 6 | **szerokość etykiety** | Min.15 mm |
| 7 | **szerokość etykiety** | Max.108 mm |
| 8 | **długość etykiety** | Min. 6,4 mm |
| 9 | **długość etykiety** | Max. 991 mm |
| 10 | **Średnica zew. rolki etykiet** | Max. 127 mm |
| 11 | **Średnica wew. rolki etykiet** | Max. 25 mm |
| 12 | **Grubość etykiety** | 0,08 mm (min.), 0,19 mm (maks.) |
| 13 | Połączenie | USB/Ethernet |
| 14 | **Typy nośników** | Na rolce lub składanka, sztancowane lub nośnik ciągły z czarnym znacznikiem lub bez, kartoniki, ciągły papier paragonowy, opaski na rękę |
| 15 | Pamięć | Min. 512 MB Flash, Min. 256 MB SDRAM |
| 16 | **Obsługiwane kody** | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code, Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec |

**Pozostałe warunki realizacji, w tym warunki gwarancji określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ**

**Wykonawcę oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w SWZ**

**Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie gotowy do uruchomienia i korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.**