Konttener/dewar

Pojemność min 45 l

Sprawność naczynia (litra/dobę) min 0,18

Maksymalny czas utrzymania azotu (w dobach) min 170

Wysokość 675 mm +-15 mm

Średnica zewnętrzna 500 mm +-15 mm

Średnica wlotu 127 mm+-15 mm

Ciężar pustego naczynia 20 kg +-2kg

Wózek jezdny do dewara

Gwarancja na jakość izolacji devara min 2 lata

Gwarancja na sprawność wózka min 5 lat

Termin dostawy 10 dni od zamówienia