Bór Zajaciński, dn. 26.03.2025 r.

Nr sprawy PSPBór.026.02.2025

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 złotych**

Zamawiający:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Bór Zajaciński 78, 42-142 Bór Zajaciński

nazwa i adres jednostki oświatowej

zaprasza do złożenia oferty na:

**„Remont dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim”**

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zarządzenie nr 39.2021 Wójta Gminy Przystajń z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Przystajń, o wartości poniżej 130 000,00 złotych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest **remont dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim**

Zakres prac:

* sprzątanie powierzchni dachu
* wypięcie wsporników odgromowych
* demontaż obróbek blacharskich z attyk
* montaż pasa nadrynnowego z blachy powlekanej PVC 0,5 mm (kolor do uzgodnienia)
* montaż włókniny separacyjnej 300g/m2
* montaż syntetycznej membrany PVC-P wzmocnionej siatką poliestrową lub z włókna szklanego 1,5mm (płaszczyzna + attyki)
* obróbka membraną kominów wentylacyjnych oraz połaciowych o grubości 1,8 mm
* dolna obróbka kominów membraną PVC na wysokość 20 – 25 cm
* montaż nowych czap kominowych z blachy
* montaż nowego wyłazu dachowego
* obróbka uchwytów instalacji solarnej
* montaż wsporników odgromowych
* montaż istniejących obróbek blacharskich na attykach

Obmiar dachu:

* powierzchnia dachu 440 m2
* wysokość attyki 60 cm
* szerokość attyki 60 cm
* długość okapu 47mb (2x 23,5mb)
* długość attyki 38mb (2x 19mb)
* wyłaz dachowy 650 x 600 mm - 1 szt.
* kominy 10 szt.
* h: 800 wym.1200x900 – 1 szt.
* h: 600 wym. 1200x520 – 2szt., 1400x520 – 1 szt., 1100x520 – 1 szt., 600x520 – 4 szt., 800x400 – 1szt.)
* odpowietrzenia kanalizacji ⌀ 160-2 szt., ⌀ 110 – 2 szt.
* kominki wentylujące połać dachową ⌀ 70 **-** 4 szt.
* instalacja odgromowa 107 mb
* instalacja solarna na dachu 1 komplet

1. **Termin realizacji zamówienia:**

Termin realizacji zamówienia: od dnia rozstrzygnięcia zapytania ofertowego do 30.06.2025 r.

1. **Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:**
2. **Kryteria oceny ofert**
3. Zamawiający przyjmie oferty do szczegółowego rozpatrywania (oceny), jeżeli treść oferty spełnia wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
4. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena – 100%
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty   
   o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia   
   w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, zrezygnuje z podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. **Sposób przygotowania oferty:**
9. Ofertę należy sporządzić na formularzu udostępnionym na platformie zakupowej wraz z załącznikiem nr 1 - wyceną elementów zamówienia. Do oferty należy dołączyć karty techniczne lub inne dokumenty opisujące oferowane urządzenia (nie dotyczy elementów eksploatacyjnych i drobnych elementów zamówienia).
10. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości wskazane w ofercie będą obowiązywały przez cały okres związania ofertą.
11. Wykonawca określi wartość oferty w uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikających wprost z zapytania ofertowego oraz załączników do zapytania oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
12. W przypadku dostawy urządzeń wymagających montażu, instalacji, integracji, konfiguracji lub szkolenia cena powinna obejmować również w/w usługi.
13. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
14. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.

**Do oferty należy załączyć certyfikat jakości węgla zaproponowanego w ofercie.**

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

* Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
* Zamawiający może unieważnić postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
* Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

1. **Miejsce i termin złożenia oferty**

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/gminaprzystajn> w terminie do dnia 04.04.2025 r. godz. 13:00

1. **Termin otwarcia ofert**

04.04.2025 r. godz. 13:05.

1. **Inne informacje**

Umowa z Wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przez jednostkę działającą w imieniu Gminy, to jest **Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim, Bór Zajaciński 78, 42-142 Bór Zajaciński**

1. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami**

1. Agnieszka Janik - Kierownik referatu oświaty, e-mail. [oswiata@gminaprzystajn.pl](mailto:oswiata@gminaprzystajn.pl)

Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, w godz. poniedziałek 8:00- 16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 tel. 34/3191153 w. 105.

2. Bogdan Paprotny – dyrektor szkoły, e-mail: [kontakt@szkola-borzajacinski.pl](mailto:kontakt@szkola-borzajacinski.pl)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajaciński, Bór Zajaciński 78, 42-142 Bór Zajaciński, w godz. poniedziałek – piątek 8:00-14:00 tel. 34/3191416.

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |
| --- |
| Pieczęć Wykonawcy |

………………………………….

*(nazwa jednostki Zamawiającego)*

My niżej podpisani:

……………………………………………..……………………………………………………….

Działając w imieniu i na rzecz: …………….………………………………………………………

*(nazwa Wykonawcy)*

adres:……………………….………………………………………………………………………..

e-mail:…………………………..………………………………………………………………….. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: **„Remont dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim”** składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami jego realizacji i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za:

cenę brutto …………… zł/tonę (słownie:..…………………………………………………… zł)

cena netto……………. zł/tonę, podatek VAT ………………….zł/tonę.

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

**Załącznikiem do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącym integralną część oferty jest certyfikat jakości węgla zaproponowanego w ofercie.**

………………………………………. ……………………………………..

(data) (podpis i pieczątka osoby uprawnionej)