**Wykaz profesjonalnego sprzętu do czyszczenia i konserwacji dostarczonego przez Wykonawcę.**

1. Urządzenie parowe, kompaktowa parownica (ciśnienie pary 4 - 6 bary, czyszczenia i dezynfekcja) - sztuk.1
2. Odkurzacz parowy, (wysokie ciśnieniu pary (8 barów), dopuszczono temperatura wody w bojlerze wynosi 170-180 stopni, zaś przy wylocie pary jest to temperatura ok. 150 stopni, temperatura wody ok. 70°C) - sztuk 1
3. Wysokoobrotowe urządzenie polerujące, polerka bezpyłowa -sztuk 3
4. Profesjonalny, przemysłowy odkurzacz przeznaczony do zbierania intensywnych, rozległych mokrych zanieczyszczeń, odkurzacz do zbierania wody sztuk 1
5. Urządzenie myjąco szorujące, szorowarka (małe)-1 sztuka
6. Odkurzacz przemysłowy na sucho - sztuk 1