**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Ścieżka edukacyjna w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” przy ul. Tama Pomorzańska 8 w Szczecinie, składającej się z 12 tablic informacyjnych. W szczegółach zamówienie obejmuje:

1. Sporządzenie projektu graficznego tablic.
2. Uzyskanie akceptacji dla projektu każdej tablicy.
3. Wykonanie tablic na podstawie zaakceptowanego projektu.
4. Dostarczenie tablic i ich montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Informacje na temat tablic:

1. Liczba tablic: **12 szt.**
2. Wymiary tablic: format A2 (42 cm x 60 cm).
3. Tablica w orientacji pionowej osadzona na stelażu pulpitowym pod kątem 45 stopni, stelaż malowany proszkowo.
4. Wymiar zadruku na tablicy: pełna powierzchnia, wydruk UV, full kolor.
5. Treść tablic: zdjęcie stanowiące tło, zdjęcie obiektu, do którego odnosi się dana tablica, opis słowny, kod QR, logo ZWiK.
6. Tablica wykonana z płyty trójwarstwowej typu dibond (aluminium kompozytowe) o grubości 3mm, tablica dodatkowo zabezpieczona lakierem utwardzonym odpornym na warunki atmosferyczne.
7. Wspornik (noga) tablicy wykonany z zamkniętych profili aluminiowych o wymiarach 50x50x2 mm malowanych proszkowo.
8. Wspornik (noga) tablicy osadzony w stopie betonowej wkopanej w miękkie podłoże (trawnik).
9. Dokładne miejsce montażu tablic zostanie wskazane przez Zamawiającego.
10. Termin realizacji zamówienia do **40 dni roboczych** licząc od daty podpisania umowy na realizację prac objętych zapytaniem ofertowym.

**Obowiązki Wykonawcy:**

1. Zapoznanie się z zapytaniem ofertowym i załącznikami do niego.
2. Współpraca z Zamawiającym w zakresie zamówienia, w szczególności w kwestii przygotowania i akceptacji projektu graficznego tablic.
3. Poinformowanie Zamawiającego o terminie montażu tablic z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.
4. Wypełnienie dokumentów umożliwiających wejście na teren Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” przed przystąpieniem do prac montażowych.
5. Usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru prac.
6. Podpisanie protokołu odbioru prac.
7. Udzielenie Zamawiającemu gwarancji trwałości wykonania tablic i ich montażu na okres 36 miesięcy od podpisania protokołu zakończenia prac.

**Obowiązki Zamawiającego:**

1. Dostarczenie Wykonawcy treści do tablic.
2. Współpraca z Wykonawcą, w szczególności w kwestii przygotowania i akceptacji projektu graficznego tablicy ze zdjęciem.
3. Jeśli Wykonawca wyrazi taką wolę zapewnienie mu swobodnego wejścia na teren Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” przed złożeniem oferty w celu dokonania pomiarów, ustalenia innych szczegółów niezbędnych do wyceny kosztów realizacji zamówienia.
4. Udostępnienie Wykonawcy wszelkich niezbędnych do montażu instalacji mediów (prąd, woda), oraz zapewnienie swobodnego wejścia na teren Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w trakcie prac montażowych.
5. Zapłata wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot zamówienia.