**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Usługa wykonania wycinki drzew na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy,  
zgodnie z decyzjami administracyjnymi**

1. **Miejsca prowadzenia prac:**

Prace prowadzone będą na terenach kompleksów wojskowych o następujących lokalizacjach:

1. ul. Wrocławska 82 w Krakowie - 2 szt. drzew
2. ul. Tyniecka 45 w Krakowie - 19 szt. drzew
3. ul. Montelupich 3 w Krakowie - 2 szt. drzew
4. Pasternik - 3 szt. drzew
5. Niedźwiedź, gm. Słomniki - 2 szt. drzew

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia wyszczególniono w Załączniku   
nr 1 do SWZ *Formularz cenowy*.

1. **Specyfikacja wykonywanej usługi obejmuje:**
2. **Wykonanie wycinki 28 szt. drzew** przeznaczonych do usunięcia na podstawie decyzji administracyjnych i pozwoleń konserwatorskich, frezowanie pniaków, pocięcie pni i konarów oraz przewiezienie i złożenie pozyskanego drewna we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Miedzianej 20 w Krakowie.
3. Zagospodarowanie odpadu w postaci resztek kory, gałęzi, liści i trocin wraz z załadunkiem na środki transportowe Wykonawcy oraz ich zagospodarowanie pozostaje we własnym zakresie Wykonawcy.
4. Wycinka drzew z utrudnieniami technicznymi oraz bez utrudnień:

- Za utrudnienia techniczne należy rozumieć, iż drzewa rosną   
w szczególnie trudnych warunkach, tj. w odległości mniejszej niż 5 m od dachów, budynków, przy ogrodzeniach, drzewa wplecione w sieć napowietrzną, przy arteriach komunikacyjnych, drzewa, przy których występują trudności przy asekuracji człowieka znajdującego się   
w koronie lub drzewa wymagające ścinki fragmentami z opuszczaniem znacznej masy drewna na linach (zachodzi konieczność przemieszczenia opuszczanych fragmentów na określone miejsce tak, aby nie uszkodzić elementów znajdujących się bezpośrednio pod koroną i w najbliższym otoczeniu).

- Za brak utrudnień technicznych należy rozumieć, iż drzewa nie rosną w trudnych warunkach, dostęp do nich jest łatwy (np. drzewa wolnostojące), z możliwością położenia całego pnia przy wycince, niestwarzające problemów przy wycince.

1. **Szczegółowy zakres prac dla w/w usługi:**
2. Teren prowadzenia prac należy zabezpieczyć i oznakować.
3. Wycinkę drzew należy wykonać według wykazu (*Załącznik nr 1 do SWZ*) oraz według podkładów mapowych z zaznaczonymi drzewami zgodnie z decyzjami administracyjnymi, które zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac.
4. Po wycince pnie, konary i gałęzie, których średnica w cieńszym końcu przekracza 40 cm należy pociąć na odcinki do 2 m i złożyć je w stosy.
5. Pocięte gałęzie, konary i pnie należy przywieźć oraz złożyć w stosach  
   w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy ul. Miedzianej 20  
   w Krakowie (zwiezienie środkami transportowymi Wykonawcy).
6. Drewno z wycinki należy przywieźć w ciągu 3 dni od momentu usunięcia drzewa z miejsca prowadzenia prac i złożyć we wskazanym miejscu magazynowania przy ul. Miedzianej 20 w Krakowie. Nieuzasadnione opóźnienia mogą stanowić podstawę do naliczania kar umownych.
7. Uporządkowanie terenu po wycince obejmuje wywiezienie przez Wykonawcę wszystkich powstałych w trakcie prac odpadów w postaci: resztek kory, gałęzi o średnicy poniżej 40 cm, liści, trocin wraz z załadunkiem na środki transportowe Wykonawcy i zagospodarowanie ich na koszt Wykonawcy.
8. **Frezowanie pni obejmuje:**
9. ścięcie pni do co najmniej 10-15 cm poniżej poziomu gruntu,
10. uporządkowanie terenu, wyrównanie gruntu, zebranie trocin oraz powstałych odpadów (m.in. trociny, odpady z kory) i wywiezienie środkami transportowymi Wykonawcy poza teren kompleksu i zagospodarowanie ich na koszt Wykonawcy,
11. obsypanie ziemią i trawą miejsca frezowania.